Chaosradio Berlin

Das Chaosradio Berlin findet immer am letzten Donnerstag im Monat stat. Es alterniert zwischen Radio Fritz und dem CCCB. Aufgrund von personellen Überschneidungen sind da auch einige Leute vom VOC etwas involviert.

Sendungen

Folge	Thema	Datum	Redaktion	Technik	Ort	Kommentar	Pad	Backup	Wiki
CR226	2016-25-08	CCCB	CR226 PAD	wiki
CR225	Fritz	CR225 PAD	wiki
CR224	CCCB	CR224 PAD	wiki
CR223	Fritz	CR223 PAD	wiki
CR222	Hacker- und Maker Space	2016-28-04	CCCB	CR222 PAD	wiki
CR221	KI? Natural Language Processing?	2016-31-03	Fritz	wiki
CR220	wiki
CR219	wiki
CR218	Internet of Things	Fritz	CR218 pad	wiki
CR217	2015-10-22	CCCB	CR217 pad	wiki
CR216	Flüchtlinge und Hacker	Fritz	CR216 pad	wiki
CR215	Das Chaos Communication Camp	CCCB	CR215 pad	wiki
CR214	Hackerethik	2015-07-30	Fritz	CR214 pad	wiki
CR213	Das Internet hinter dem DSL-Router	CCCB	CR213 pad	wiki
CR212	Snowden Roundup	2015-05-28	Fritz	CR212 pad	wiki
CR211	Bioinformatik	2015-04-30	CCCB	Titel kann sich noch ändern	CR211 pad	wiki
CR210	Was ist Netzpolitik?	Fritz	CR210 pad	backup	wiki
CR209	Open-Source-Finanzierung	CCCB	CR209 pad	backup	wiki
CR208	How to make a Congress	Fritz	CR208 pad	backup
CR207	Chaos macht Schule & Jugend hackt	Fritz	CR207 pad	backup
CR206	Basics des Hardware-Hackings	CCCB	CR206 pad	backup	wiki
CR205	Vintage Computing	Fritz	CR205 pad	backup
CR204	Passwörter	CCCB	CR204 pad	backup	wiki
CR203	Freifunk statt Angst	Fritz	CR203 pad	backup
CR202	Ist das schon alles?	CCCB	CR202 pad	backup	wiki
CR201	..und keiner hat's gesehen	Fritz	CR201 pad	backup	wiki
CR200	Der Chaos Computer Club	CCCB	CR200 pad	backup	wiki

Hardware CCCB

Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm (4x Kopfhörer)

Sennheiser MD 421 II inkl. Poppschutz (4x Mikrofone)

Allen & Heath Qu16 (Mischpult) manual

Aphex Headpod 4 oder Presonus HP60 (Kopfhörervorverstärker)

Jünger D02 (Sendelimiter) manual

Musiktaxi/IP-Streaming (wahrscheinlich Mayah-Hardware)

diverse Kabel

xenim

(lange!!1!) vor der Sendung

Im dashboard mit dem choasradio-berlin Account einloggen (pw im keepass)

Unter Sendungen neue Sendung mit geplanter Startzeit, Ende und Thema anlegen

das eigentliche Streaming

mit ffmpeg ein mp3 encoding starten z.B. mit ffmpeg -re -i rtmp://127.0.0.1:1935\/stream/s1nativesd -vn -b:a 128k -f mp3 - und anschließend den Strom mit der oggfwd-voc Version zum Icecast-Server von xenim schicken oggfwd -3 -p -n “CR209 - Chaosradio” -d “Open-Source-Finanzierung” master.streams.xenim.de 8001 $PASSWORT /cr128kvbr.mp3

Wichtig dabei ist, dass beim -n Parameter von oggfwd das erste Wort mit dem ersten Wort der angelegenten Sendung im xenim-Webinterface übereinstimmt

fritz-Checklisten

* Vorher in der M11
** Mitnehmen
*** Stativ-Tasche
*** Stativ
*** Cam-Tasche
*** Cam-Netzteil
*** Cam
*** Brillenputztuch
*** SDCard (sollte in der Cam sein)
*** Kopfhörer mit 3,5mm (kleinem) Klinkenstecker
*** 2 XLR-Kabel
*** USB-Ethernet-Adapter
** Checken
*** Ist die Schnellmontageplatte an der Cam angebracht?
*** Ist das Streaming-Setup korrekt? (Stream-URL)
*** IRC-Zugang zu hackint/#voc-lounge
** Vor der Abfahrt
*** Rechtzeitig im IRC Bescheid sagen, dass bald gestreamt werden soll (muss jemand vorbereiten!)
* fräulein fritz
** Vor der Sendung
*** Stativ sehr hoch, am Besten auf Augenhöhe einstellen
*** Stativ in Waage
*** fritz/Potsdam: DAS KABEL (Ethernet) anschliessen per USB-Ethernet-Adapter an Cam-Anschluss "Host"
*** Fräulein Fritz: SIM-Karte für LTE-Router mitnehmen und vom Haustechniker anschließen lassen
*** Kopfhörer an Kamera anschliessen
*** Überprüfen, ob beide Input-Wählschalter korrekt eingestellt sind (Input1 links, Input2 rechts oben am Griff)
*** 2 XLR vom Studio-Schaltschrank von Monoxyd oder Haustechniker an Input1 links und Input2 rechts anschließen lassen
*** Mit dem Brillenputztuch die Linse reinigen
*** Cam einschalten
*** Weißabgleich (AWB-Taste) einmal antippen
*** Autofocus einschalten und eingeschaltet lassen
*** Iris, wenn lichttechnisch möglich, auf 3.5 einstellen, eventuell Gain anpassen
*** Im IRC bescheid sagen, dass der Stream gleich gestartet wird (hackint/#voc-lounge)
*** Streaming auf der Cam starten:
**** Menu
**** System
**** Network settings
**** Live Streaming set on
**** Recording starten
*** Nochmals checken
**** Stromzufuhr (auf dem Cam-Display)
**** Stream kommt an (checken lassen)
**** Recording gestartet (roter Punkt im Display)
**** Ton-Input an der Cam (oben am Griff) Linker Schalter Input1, Rechter Schalter Input2
**** Kopfhörer-Ton von Marcus checken lassen (hört man auf beiden Kanälen laut und deutlich?)
**** Ton-Pegel (Beide Kanäle nicht im roten Bereich, sondern ca. in der Mitte, ggf. Marcus fragen)
*** Nachtredakteur:in fragen, ob Kameraaufnahme und Live-Stream von ihr i.O. ist. Wenn nicht, jeweils kurz vor deren Einsatz ins Studio gehen und das Bild blockieren - aber nicht den Stream oder die Cam abschalten!
*** Cam-Objektiv säubern, falls nötig (Brillenputztuch)
* Nach der Sendung zurück in der M11
** Cam und Stativ wegräumen
** Minion mit der SDCard füttern
** Im IRC (hackint/#voc-lounge) Bescheid sagen, dass die Karte steckt

Post Processing und Cut

Die Aufnahme wird im normalen Workflow bearbeitet. Dazu sind folgende Schritte nötig:

Ticket im Tracker anlegen (einfach ein vorhandenes Ticket clonen)

Startzeit und Titel bearbeiten

ggf. raum aendern (aktuell ist encoder1 im cccb und der Raum heist hd-capture-2)

die Tracker Scripte auf dem Encoder starten sudo /opt/crs/software/tools/tracker3.0/start-screenrc-ts.sh

Falls die Scripte nach dem Ende der Sendung gestartet wurden das Recording Ticket auf recorded setzen

nun sollte der mount angelegt worden sein.

im Tracker auf cut klicken um das Ticket zu reservieren

für remote cutting ein low-res proxy file rendern: webcut_lores_mp4 (Quellfile ist /opt/crs/fuse/cr/hd-capture-2/213/uncut.ts)

das project file von shotcut oder kdenlive auf den lokalen PC kopieren und mit dem Texteditor das uncut.ts durch das erzeugte proxy file ersetzen

Projekt öffnen und wie immer den Anfang und Ende beschneiden.

dann das project file auf den Encoder1 laden und das project file im fuse mount ersetzen. Am besten mit cat meinfile.mlt >/opt/crs/fuse/cr/hd-capture-2/213/project_shotcut.mlt

finished cut klicken.

alles geht weiter wie bisher

Themen? haben wir noch Themen

Themen-Pad