== Chaosradio Berlin

Das Chaosradio Berlin findet immer am letzten Donnerstag im Monat stat. Es alterniert zwischen Radio Fritz und dem CCCB. Aufgrund von personellen Überschneidungen sind da auch einige Leute vom VOC etwas involviert.

== Sendungen

Folge	Thema	Datum	Redaktion	Technik	Ort	Kommentar	Pad	Backup	Wiki
CR222	Hacker- und Maker Space	2016-28-04	CCCB	CR222 PAD	wiki
CR221	KI? Natural Language Processing?	2016-31-03	Fritz	wiki
CR220	wiki
CR219	wiki
CR218	Internet of Things	Fritz	CR218 pad	wiki
CR217	2015-10-22	CCCB	CR217 pad	wiki
CR216	Flüchtlinge und Hacker	Fritz	CR216 pad	wiki
CR215	Das Chaos Communication Camp	CCCB	CR215 pad	wiki
CR214	Hackerethik	2015-07-30	Fritz	CR214 pad	wiki
CR213	Das Internet hinter dem DSL-Router	CCCB	CR213 pad	wiki
CR212	Snowden Roundup	2015-05-28	Fritz	CR212 pad	wiki
CR211	Bioinformatik	2015-04-30	CCCB	Titel kann sich noch ändern	CR211 pad	wiki
CR210	Was ist Netzpolitik?	Fritz	CR210 pad	backup	wiki
CR209	Open-Source-Finanzierung	CCCB	CR209 pad	backup	wiki
CR208	How to make a Congress	Fritz	CR208 pad	backup
CR207	Chaos macht Schule & Jugend hackt	Fritz	CR207 pad	backup
CR206	Basics des Hardware-Hackings	CCCB	CR206 pad	backup	wiki
CR205	Vintage Computing	Fritz	CR205 pad	backup
CR204	Passwörter	CCCB	CR204 pad	backup	wiki
CR203	Freifunk statt Angst	Fritz	CR203 pad	backup
CR202	Ist das schon alles?	CCCB	CR202 pad	backup	wiki
CR201	..und keiner hat's gesehen	Fritz	CR201 pad	backup	wiki
CR200	Der Chaos Computer Club	CCCB	CR200 pad	backup	wiki

== Hardware CCCB

Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm (4x Kopfhörer)

Sennheiser MD 421 II inkl. Poppschutz (4x Mikrofone)

Allen & Heath Qu16 (Mischpult) manual

Aphex Headpod 4 oder Presonus HP60 (Kopfhörervorverstärker)

Jünger D02 (Sendelimiter) manual

Musiktaxi/IP-Streaming (wahrscheinlich Mayah-Hardware)

diverse Kabel

== xenim

=== (lange!!1!) vor der Sendung

Im dashboard mit dem choasradio-berlin Account einloggen (pw im keepass)

Unter Sendungen neue Sendung mit geplanter Startzeit, Ende und Thema anlegen

=== das eigentliche Streaming

mit ffmpeg ein mp3 encoding starten z.B. mit ffmpeg -re -i rtmp://127.0.0.1:1935/stream/s1_native_sd -vn -b:a 128k -f mp3 - und anschließend den Strom mit der oggfwd-voc Version zum Icecast-Server von xenim schicken oggfwd -3 -p -n “CR209 - Chaosradio” -d “Open-Source-Finanzierung” master.streams.xenim.de 8001 $PASSWORT /cr_128k_vbr.mp3

Wichtig dabei ist, dass beim -n Parameter von oggfwd das erste Wort mit dem ersten Wort der angelegenten Sendung im xenim-Webinterface übereinstimmt

== Post Processing und Cut

Die Aufnahme wird im normalen Workflow bearbeitet. Dazu sind folgende Schritte nötig:

Ticket im Tracker anlegen (einfach ein vorhandenes Ticket clonen)

Startzeit und Titel bearbeiten

ggf. raum aendern (aktuell ist encoder1 im cccb und der Raum heist hd-capture-2)

die Tracker Scripte auf dem Encoder starten sudo /opt/crs/software/tools/tracker3.0/start-screenrc-ts.sh

Falls die Scripte nach dem Ende der Sendung gestartet wurden das Recording Ticket auf recorded setzen

nun sollte der mount angelegt worden sein.

im Tracker auf cut klicken um das Ticket zu reservieren

für remote cutting ein low-res proxy file rendern: webcut_lores_mp4 (Quellfile ist /opt/crs/fuse/cr/hd-capture-2/213/uncut.ts)

das project file von shotcut oder kdenlive auf den lokalen PC kopieren und mit dem Texteditor das uncut.ts durch das erzeugte proxy file ersetzen

Projekt öffnen und wie immer den Anfang und Ende beschneiden.

dann das project file auf den Encoder1 laden und das project file im fuse mount ersetzen. Am besten mit cat meinfile.mlt >/opt/crs/fuse/cr/hd-capture-2/213/project_shotcut.mlt

finished cut klicken.

alles geht weiter wie bisher

== Themen? haben wir noch Themen

Themen-Pad