Congress Checkliste

Mit Diensleistern im Vorfeld

Beim Kabelverlegen im Saal

Tag -1

* <todo>Vormittags: Sicherstellen, dass VOC Layer 1/2 in die Säle steht</todo>
* <todo>Ticket beim NOC öffnen mit konkretem Switchport in der der Assembly, in der VOC Layer 2 in die Assembly</todo>
* <todo #hhelenav:2018-12-10>Ticket beim NOC öffnen mit Klärung, wie wir ins Alboin kommen</todo>

Tag 0

* <todo>Saalteams: Soll-Settings in den Kameras einstellen</todo>
* <todo>Signale prüfen</todo>

Tag 1-4 (Betrieb)

Tag 4 (Abbau)