CCCB Erfa Setup

Network

Das CCCB-Setup ist innerhalb des VOC-Setups als virtueller Raum 23 integriert. Das erleichtert unter anderem die Provisionierung mit Ansible. Damit ergeben sich folgende Parameter:

IP	Beschreibung
10.73.23.0/24	CCCB-VOC Range
10.73.23.3	encoder-cccb (encoder23)
10.37.23.201	router-voc-cccb

Hardware

see also Chaosradio Berlin

Encoder

based on gen1 VOC Encoder qube

Gigabyte GA-Q77M-D2H

vPro

Q77 Chipset

Gbit LAN (Intel 82579), USB 3.0, PCIe 3.0, 2x PCI-E x16 (4x)

Intel Core i7 3770 - 3,1 GHz - 4 Kerne BX80637I73770S

4x 3.40GHz

77W TDP

2x 4 GB - Kingston HyperX PC3-12800U CL9-9-9-27

2x 2 TB – WDC WD20EADS-00S2B0

1x SDI Card Black Magic DeckLink Mini Recorder

1x SDI/HDMI in

1x SDI Card Black Magic DeckLink Mini Recorder 4K

1x SDI/HDMI in

Camera & Tripod

JVC GY-HM200E

Sachtler System ACE M GS