30C3 Saal/AV

Pads

Kabellängen https://video.pads.ccc.de/30c3-saalav

Howto VOC Saal Koordinator https://video.pads.ccc.de/30c3-voc-saal-koord

Beamer-Übersicht

Produktionsauflösung war bis auf Saal 6 jeweils 1080p50. Die Beamer scalen dann ggf. entsprechend runter. In Saal 6 mussten wir wegen dem Beamer auf WXGA (1366×768) gehen.

Raum	Typ	native Auflösung	Lumen
Saal 1	PT-DZ21K	1920 x 1200	20k
Saal 2	PT-D12000E	1400 x 1050	12k
Saal G	PT-D12000E	1400 x 1050	12k
Saal 6	PT-D5700E	1024 x 768	6k

Saal 1

Saal 2

Saal G

Saal 6

Einspeisung ins lokale TV-Netz