30c3 Recording / Postprocessing

Recording

Saal 1

HD and SD fallback recording done on “ron” (linux server) using decklink capture-cards

ffmpeg 2.1.1 with patches to enable native decklink support

filter: deinterlace, denoise

vcodec: MPEG 2 I-Frame only

acodec: AAC

container: MPEG TS

segmenting every 30s for use with fuse-ts

rsync push to filer (“brisky”)

Saal 2, 6, G

recording done using dv-sink on encoder cubes

codec: raw dv

segmenting every 180s for use with fuse-vdv

rsync push to filer (“event storage”)

Schnitt Howto

Vorarbeit:

Requires: glusterfs-client Version 3.3.x und KDEnlive

Credentials: Login auf tracker.fem.tu-ilmenau.de → texec, jabber j.jeising@jabber.ccc.de

Datenzugriff über Netz (SD): mkdir -p /opt/crs/fuse ; mount.glusterfs 10.73.0.2:/crs-fuse /opt/crs/fuse

pro Lecture:

Im Tracker in Übersicht (Tipp: Filter “Cutting”) zu schneidenden Vortrag suchen

auf cut drücken

4-stellige Fahrplan-ID merken

in KDEnlive die /opt/crs/fuse/1234/project.kdenlive öffnen

Anfang und Ende vom Vortrag suchen

mit der Maus auf den Rand des “Balkens” gehen, es sollte ein grüner Pfeil auftauchen - mit diesem Pfeil den Balken auf die gewünschte Länge zusammenschieben

es gibt ein Snap am aktuellen Marker

NICHT den Vortrag auf der Timeline verschieben!

Prüfen, ob A/V sync ist

Sprache merken

im Tracker die real gehörte Sprache aus Dropdown auswählen und “Finish” klicken

Checking Howto

für SD: mountpoint

smb://10.73.0.2/video/CRS/encoded

im Tracker Tickets suchen (über Filter-Button “Release”), die einen “Check”-Button haben

Check-Button drücken

Video anschauen:

Vor- und Abspann dran?

beide Kanäle da? (Links/Rechts)

bei Übersetzung: beide Audiospuren da?

Metadaten: Speaker, Titel korrekt?

vor- und zurückspulen funzt?

Vortrag ist in voller Länge drin?

der richtige Vortrag?

wenn alles gut, dann button “finish…” drücken und nächstes Video machen

wenn Fehler auftritt, dann den unteren Haken setzen und prägnanten Kommentar eingeben