31C3 - Streaming CDN

Unterstützung

Unterstützung (en)

CDN-Beschreibung

== Feedback vom 30c3

nginx-rtmp mit hls lief besser als erwartet

icecast mit webm/mp3/opus lief wie erwartet

700 bis 1000 Leute waren auf diesen Streams

macht Sinn das weiter zu machen

RR-Liste etwas zu groß

DNS allgemein eher komisch, wollen wir nächstes Jahr komplett selbst machen

Statistiken

hat grundsätzlich an Stellen gezählt, hätte aber vorher besser geplant und getestet werden müssen

Bedarf an mögliche Patches für mehrere Worker/HLS Zählungen kamen erst zu spät

Rückmeldungen

meistens positiv/keine, Ausfälle an kritischen Punkten (zu Beginn, HLS ohne Ton etc. und später zu Hacker Jeopardy) haben aber zur einem eher instabilen Eindruck nach außen geführt

wirklich stabil lief das alles erst am Tag 2 nachdem wir mit dem NOC packet loss debugged hatten (war auf jeden Fall zu spät)

HLS doch lieber auch mit mehr als 10 Minuten zurückspulen bauen

ggf. extra Relay Kisten mit mehr Speicher

CDN-Image

Server Images waren schon ganz nett, das nächste mal die Benachrichtigung aber eher nicht via Mail sondern z.B. via HTTP

Mehr Treiber, Netboot-Fähig auch vom USB Stick

Auch nachfragen bevor die Platte platt gemacht werden soll

vgl.

Mögliche Ziele für den 31c3 im Vergleich zum 30C3

alle öffentlichen Dienste auch per IPv6 anbieten

adaptive HLS Stream der automatisch – je nach Bandbreite –, Audio only, Audio+Slides, Video LQ, Video HQ, Video HD durchschaltet.

siehe auch Protokolle der allgemeinen Treffen

== Installer-Imagehttp://c3voc.de/share/31c3/relay/

Bandbreitenbedarf

Video

2x 1mbit H264 HQ
2x 1mbit WebM
----------------
~ 5Mbit * 4 = 20Mbit pro edge relay

Audio

2x 128kbit Mp3
2x 96kbit Opus
--------------
~ 0.5 Mbit * 4 = 2Mbit

HD

2x 3Mbit H264 (geschätzt)
------------
~ 6Mbit * 1 = 6Mbit

RTMP

2x 3Mbit H264
2x 1mbit H264 HQ
---------------
~ 8Mbit * 5 = 40Mbit pro edge relay

Icecast

2x 3Mbit Webm
2x 1mbit WebM
2x 128kbit Mp3
2x 96kbit Opus
---------------
6Mbit + 2Mbit + 0.5 * 5 = 43Mbit pro edge relay