Verkabelungsoptionen

Option Stagebox in die Tonwerkstatt

raven 2016/06/07 13:16 :

equinox | mal gucken, wenn wir in die alte regie nur 1x10G oder 2x1G werfen kriegen wir vmtl. 2 fasern frei nach da oben

equinox | ok, müssen wir über wendel und saal3 empore gehen
equinox | Tonwerkstatt <--> 2/04 <--> 1/04 <--> 0/04 <--> Wendel <--> Saal3 Empore <--> Garderobenfoyer <--> Alte Regie
equinox | ob das streckenmässig funktionieren wird kannste selber überlegen ;)
equinox | (mit *der* menge von patches und 125 Mbaud würde ich 50/50 ansetzen)
equinox | Saal3 Empore <> Garderobenfoyer ist wohlgemerkt "wir legen da faser über den gang und durchs foyer"

equinox | saal2 hibü würde zumindest die faserknappheit lösen
equinox | aber wäre als patchweg auch nich kürzer
equinox | Tonwerkstatt <--> 2/04 <--> 1/04 <--> 0/04 <--> Wendel <--> R033 <--> Saal2 Hibü<--?
equinox | wäre dann die verbindung

equinox | es kann gut sein dass BNC die bessere option is
equinox | SDI sind 1485 Mbaud
equinox | SD-SDI wären 270 Mbaud
equinox | MADI mit 125 Mbaud is da deutlich eher noch drin...
equinox | wenn ihr nen repeater auftreiben könntet wär das sinnvoll
equinox | für >1000Mbaud kann ich sowas ggf. auch organisieren, aber 125 Mbaud liegt bei allem was ich kenne unterhalb der mindestgeschwindigkeit

Mögliche Verkabelung

— raven 2016/06/07 14:09

Vi1 (16I/16O)

Saal 1 (3 IO)
Saal 2 (3 IO)
Monitoring (10 O)
?Radio (2 I)

Stagebox (32 I /16 O)

Saal 3 (2 IO)
Saal 4 (2 IO)
POC (10 O)
?Radio (2 O)

Option Stagebox auf der Hinterbühne 1 / 2

raven 2016/06/07 19:21

Von da gibt es genug XLR überalhin.https://twitter.com/raven_zh/status/679797537637842944

equinox | [Glasfaser] von hibü nach alte regie geht am besten mit eigenverlegung durchs treppenhaus
equinox | faser dafür haben wir grade genug, und das kann dan auch singlemode sein
equinox | falls ihr euch das vor ort anguckt -- schätzt mal die länge

Mögliche Verkabelung 1

Vi1 (16I/16O)

POC (10 O)
?Radio (2 I)

Stagebox (32 I /16 O)

Saal 1 (3 IO)
Saal 2 (3 IO)
Saal 3 (2 IO)
Saal 4 (2 IO)
?Radio (2 O)

Mögliche Verkabelung 2 (Stagebox auf Hinterbüne mit analog-monitoring)

Vi1 (16I/16O)

Saal 1 (3 IO)
Saal 2 (3 IO)
Monitoring (10 O)
?Radio (2 I)

Stagebox (32 I /16 O)

Saal 3 (2 IO)
Saal 4 (2 IO)
POC (10 O)
?Radio (2 O)

Mögliche Verkabelung 3 (AES-Karte)

masterbase | ich schaue ob ich noch ein AES modul für die Stagebox geborgt bekomme
masterbase | dann können wir über AES in die Embedder in S1+S2

Vi1 (16I/16O)

Monitoring (10 O)
?Radio (2 I)

Stagebox (16 I /16 O / 2×8 AES IO)

Saal 1 (3 I / 3 AES O)
Saal 2 (3 I / 3 AES O)
Saal 3 (2 IO)
Saal 4 (2 IO)
POC (10 O)
?Radio (2 O)