Slide & Mix Dual-Recording

Dual-Recording lässt sich ohne Änderung an Voctomix nur durch ein entsprechendes Recording-Script umsetzen

Tests zeigen dass die Lösung auf einer encoder6-Style Kiste stabil unter Produktivbedingungen läuft (40 Stunden Durchgelaufen)

Verwendete Scripts (Recoording & Encoding): https://gist.github.com/MaZderMind/8fa80eb24d8d60333ef4ba826be95745

Die Recoding-Schnipsel sind ziemlich genau *doppelt so groß* und belegen ca. 10.7GB/h

Dadurch verdoppeln sich alle benötigten Bandbreiten auf dem Netzwerk sowie auf den Platten und der Storage-Platz

zu klären: können wir das Leisten?

können wir das Recording der Slides kleiner bekommen