Slide & Mix Dual-Recording

Dual-Recording lässt sich ohne Änderung an Voctomix nur durch ein entsprechendes Recording-Script umsetzen

Tests zeigen dass die Lösung auf einer encoder6-Style Kiste stabil unter Produktivbedingungen läuft (40 Stunden Durchgelaufen)

Verwendete Scripts (Recoording & Encoding): https://gist.github.com/MaZderMind/8fa80eb24d8d60333ef4ba826be95745

Die Recoding-Schnipsel sind ziemlich genau doppelt so groß und belegen ca. 10.7GB/h (vs. 5.8GB/h bei normalem Recording)

Dadurch verdoppeln sich alle benötigten Bandbreiten auf dem Netzwerk sowie auf den Platten und der Storage-Platz

zu klären: können wir das Leisten?

können wir das Recording der Slides kleiner bekommen

Mix only GOP1	Mix GOP1 + Slides GOP1	Mix GOP1 + Cam GOP1	MIX GOP1 + Slides GOP5	MIX GOP1 + Cam GOP5
5.8GB/h	10.7GB/h	9.4GB/h ?

MIX GOP1 + Cam GOP5

Ausschnitt nur der Cam-Frames:

stream_index=1
key_frame=1
pkt_size=59281
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=38270
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=28539
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=33688
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=28438
--
stream_index=1
key_frame=1
pkt_size=65025
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=33753
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=34419
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=27340
--