34C4 Tally

cm Branch: feature/tally-pis

Befehl: ./ansible-playbook-keepass -u pi –ask-pass –become –become-method=sudo -i event -l 10.73.1.15 tally-pis.yml

Bzw. nach initialem setup mit voc user.

Hostliste: https://c3voc.de/wiki/intern:34c3:netzplan

Status

pi@10.73.1.15 erreichbar

pi@10.73.1.16 erreichbar

voc@10.73.2.15 erreichbar

voc@10.73.2.16 erreichbar

10.73.3.15 nicht pingbar

voc@10.73.3.16 erreichbar

pi@10.73.4.15 erreichbar

pi@10.73.4.16 erreichbar

Einer der PIs in Saal 2 hat keine LED wenn ich das recht sehe. Leider habe ich das erst gesehen nachdem ich das Ding debuggt und ne SD Karte vorbereitet habe, welche gefehlt hat.