34C4 Tally

cm Branch: feature/tally-pis

Befehl: ./ansible-playbook-keepass -u pi –ask-pass –become –become-method=sudo -i event -l 10.73.1.15 tally-pis.yml

Bzw. nach initialem setup mit voc user.

Hostliste: https://c3voc.de/wiki/intern:34c3:netzplan

Status

pi@10.73.1.15 erreichbar, geansibelt

pi@10.73.1.16 erreichbar, geansibelt

voc@10.73.2.15 erreichbar JESSIE - nur tag “tally” geansibelt

voc@10.73.2.16 erreichbar JESSIE - nur tag “tally” geansibelt

10.73.3.15 nicht pingbar

voc@10.73.3.16 erreichbar JESSIE - nur tag “tally” geansibelt

pi@10.73.4.15 erreichbar, geansibelt

pi@10.73.4.16 erreichbar, geansibelt

Einer der PIs in Saal 2 hat keine LED wenn ich das recht sehe. (Leider habe ich das erst gesehen nachdem ich das Ding debuggt und ne SD Karte vorbereitet habe, welche gefehlt hatte.)

Pi ins Saal D musste SD Karte neu aufgesetzt werden.