37c3 Audio-Setup

Säle 1, G, Z Ausgänge

Tonregie gibt ein mono Signal in die Dante Voc-Domäne

Atmos (AKG CK391)

jeweils links und rechts Bühnenkante; Saal 1 auf Sprechstellen-Geschirr (always on - grünes Licht) jeweils im ersten Knick der Bühne

im Pult QL1 (Stream-Audio-Regie) nur Pan 25 statt volle 63

gehen hinter der Bühne in eine Dante Rio

diese beiden Signale gehen in die Dante-Voc-Domäne

Translator

je zwei Kabinen mit einer Sprechstelle und 2 Headsets

jede Sprechstelle lässt sich auf Weg A, B oder C schalten

wir nutzen nur Wege A und B

diese scheinen völlig nackt zu sein und ohne jegliches Prozessing

extreme Pegelunterschiede und Klänge

gehen als Translator A und B per Dante in die Voc-Domäne

Als Besonderheit in Saal G stand dort eine komplette Rio an der Video-Regie in der Voc-Domäne. Warum ist mir unbekannt. Möglicherweise ist keine dezidierte Rio hinter der Bühne. Saal G besteht nämlich eigentlich aus Saal G1 und G2. Möglicherweise macht diese Trennbarkeit den Saal unique. Wir waren mit der Tonregie G1 verbunden.

Verbesserungsvorschlag

es wird der Wunsch ans CCH geäußert, dass es geflogene Stereo-Atmos gibt (allerdings war die Atmo gar nicht so übel)

Säle 1, G, Z Eingänge

Sendeton Stereo fällt aus der Voc-Domäne raus und geht analog in die Kamera für Backup-Recording

Translator gepegelt (im QL1) fallen aus der Voc-Domäne gehen analog in einen Blackmagic “Mini Converter Audio to SDI 4K”

Verbesserungsvorschlag

Sendeton und Translator fallen als AES raus und werden so direkt in die Embedder geroutet

- damit sind die Pegelverhältnisse in den Stream definiert

Sendeton analog zur Kamera muss als Backup-Recording bleiben

- der Pegel kann dann aber auch gut reduziert werden (zur Sicherheit)

Stream-Audio-Regie (SAR)

in Raum 315 (Helpdesk) auf einem 3-stöckigen Rollwagen vom CCH

vom CCH gestellt und “aufgebaut”

Yamaha QL1 (in primary/secondary mode)

Switch für Primary-Verteilung

Laptop für Dante Controller daran

2 Yamaha MS101 Monitor Speaker an Omni 7 + 8 verkabelt

Mischung Yamaha QL1

Sendeton und Translator sehr heiß gefahren, da das Auto-Leveling in der Streaming-Pipeline deaktiviert war

das machte eine manuelle Überwachung notwendig

Pult-Setup nachzulesen in 37c3-QL1

Backup-Recording

Mac Mini von Bix

mit Dante Virtual Soundcard (DVS) nur an primary

Aufzeichnung in Reaper (keine so tolle Lösung - evtl. auf Tracks-Live umstellen)

bei jedem Stop die Frage, ob alle Audiofiles behalten oder gelöscht werden sollen (Fehlerquelle)

kein Record Lock (fallender Kulli auf Space-Taste stoppt Recording)

zickig beim Einrichten der DVS

das OS darf nicht darauf zugereifen

Input, Output und Alerts auf andere Devices umstellen

kein internes Mic vorhanden, deswegen Apple-Stöpsel dran

Reaper braucht eine Zugriffs-Berechtigung auf Mikrofone (security settings)

Intel-Version auf M1 benutzt (da ARM-Version als fehlerhaft mit DVS gekennzeichnet wurde - nicht weiter geprüft)

Dateigröße auf 262 MB gesetzt; entspricht ca. 30-Minuten pro File

Atmos nicht in stereo sondern dual mono aufgezeichnet, da sonst die Atmo-Files nur halb so lang gewesen wären und doppelte Anzahl

interne SSD (500 GB inkl. Betriebssystem) reichte gerade so, wenn die Nächte nicht aufgezeichnet/gelöscht wurden

12“ externer mobiler Monitor von Danimo zeigte Reaper

kleiner Blackmagic Monitor von Bix für Fahrplan und Maus-Parkplatz (siehe versehentliches Stop)

Streaming-Loudness-Metering

Laptop vom muCCC

view von derchris zusammengebaut (aus den Lautheit-Einzelviews)

Sendeton-Lautheit inkl. Goniometer

darunter Video

mit VLC gespielt

später die Säle einzeln mit mpv (–keep-open=always !)

Verbesserungsvorschläge

Plugins-Server per Dante Virtual Soundcard mit laufenden MasterMes für die angelieferten FOH-Summen und Translator in der Voc-Domäne

Lautheit-Messer am AES des QL1 (z.B. tc electronic Clarity)

entspanntere Recording Software statt Reaper

Record Locking bei der Recording Software

Recording-Rechner mit Ethernet-Anschluss an Storage (zusätzlich zum Dante)

Signalisation wenn Voctomix live geht, damit man zu Streambeginn direkt reinhören kann

Streaming-Loudness sollte auch die Translatorspuren enthalten