37c3 Yamaha-QL1-Setup

Inputs über Dante auf Channel

QL1 Dante Inputs und Input Channel sind derselben Nummer zugewiesen.

Im Channel-Strip lange auf den Patch in “Patch” drücken.Im Tab “Patch” auf Dantes zuweisen, im Tab “Icon” die Farbe und das Symbol zuweisen, im Tab “Name” das Label vergeben.

Saal 1 FOH

Saal G FOH

Saal Z FOH

-

Saal 1 Atmo L

Saal 1 Atmo R

Saal G Atmo L

Saal G Atmo R

Saal Z Atmo L

Saal Z Atmo R

Saal 1 Translator A

Saal 1 Translator B

Saal G Translator A

Saal G Translator B

Saal Z Translator A

Saal Z Translator B

Dante und Input 32 sind als Test-Kanal konfiguriert.

Mixes

Das Verhalten der Mixes wird über Setup > Bus Setup > Tab “Mix” eingestellt.Mix 1 - Mix 12 auf “Fixed”.1/2, 5/6 und 9/10 sind “Stereo”, der Rest “Monox2”.

Saal 1 Sendeton L

Saal 1 Sendeton R

Saal 1 Translator A

Saal 1 Translator B

Saal G Sendeton L

Saal G Sendeton R

Saal G Translator A

Saal G Translator B

Saal Z Sendeton L

Saal Z Sendeton R

Saal Z Translator A

Saal Z Translator B

-

-

-

-

Outputs

Dante

Da die Dante-Wege raus bereits vorbereitet waren und das VOC eine eigene Dante-Domäne hatte, gab es keine sinnvolle Möglichkeit, die Wege sinniger zu sortieren ohne viel Kommunikation mit dem Haus.Deswegen sind die Mixes so durcheinander.

Zu erreichen unter Setup > Output Port > Tabs Dante

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Mix 4

-

-

Mix 9

Mix 10

Mix 11

Mix 12

-

-

Mix 5

Mix 6

Mix 7

Mix 8

Analog

Omni 7: CUE L

Omni 8: CUE R

AES

Den einzigen AES-Ausgang könnte man super für ein Messgerät nutzen (z.B. mein tc electronic Clarity).

Stereo-Cues über Matrixen

Die Atmos können nicht richtig in stereo über Cue abgehört werden.Deswegen habe ich für die Atmos jeweils eine stereo Matrix genutzt, die ge-cue-ed dann stereo spielt.

Das Verhalten der Mixes wird über Setup > Bus Setup > Tab “Matrix” eingestellt.Alle Matrixen sind “Stereo”, “Vari [Pre Fader]” und “Pan Link” eingestellt.“Pan Link” sorgt dafür, dass ein eingeengtes Panarama der Atmos rein auch so eingeengt zu hören ist.

Saal 1 Atmo L

Saal 1 Atmo R

Saal G Atmo L

Saal G Atmo R

Saal Z Atmo L

Saal Z Atmo R

-

-

Custom Fader/Layer

Zu erreichen über Setup > User Setup > Tab Custom Fader

Alle 4 Custom Layer B1 - B4 haben auf den beiden Main Reglern rechts:

TEST - Ch 32

CUE - Cue

Das ist auch so für A1-4 so eingestellt.Dies kann dort nur für alle As gemeinsam eingestellt werden.

B1

Dies spiegelt einfach nur alle Eingänge 1 - 16 am Stück wieder.Dies ist natürlich gedoppelt zu A1, aber das Umschalten zwischen Custom und nicht Custom nervt.

Saal 1 FOH

Saal G FOH

Saal Z FOH

-

Saal 1 Atmo L

Saal 1 Atmo R

Saal G Atmo L

Saal G Atmo R

Saal Z Atmo L

Saal Z Atmo R

Saal 1 Translator A

Saal 1 Translator B

Saal G Translator A

Saal G Translator B

Saal Z Translator A

Saal Z Translator B

B2

Dieser Layer hat alle Regler für Saal 1 und für Saal G.

Saal 1 FOH - Ch 1

Saal 1 Sendeton - Mix 1

Saal 1 Atmo L - Ch 5

Saal 1 Atmo Cue - Matrix 1

Saal 1 Translator A - Ch 11

Saal 1 Translator A - Mix 3

Saal 1 Translator B - Ch 12

Saal 1 Translator B - Mix 4

Saal G FOH - Ch 2

Saal G Sendeton - Mix 5

Saal G Atmo L - Ch 7

Saal G Atmo Cue - Matrix 3

Saal G Translator A - Ch 13

Saal G Translator A - Mix 7

Saal G Translator B - Ch 14

Saal G Translator B - Mix 8

B3

Dieser Layer hat alle Regler für Saal Z.

Saal Z FOH - Ch 3

Saal Z Sendeton - Mix 9

Saal Z Atmo L - Ch 9

Saal Z Atmo Cue - Matrix 5

Saal Z Translator A - Ch 15

Saal Z Translator A - Mix 11

Saal Z Translator B - Ch 16

Saal Z Translator B - Mix 12

-

-

-

-

-

-

-

-

B4

Dieser Layer hat die relevanten Mixes und Matrixen.Die Regler liegen passend zu den Eingangschanneln, die auf B1 liegen, damit man Layer wechseln kann und direkt die Select-Taste findet.

Saal 1 Sendeton L - Mix 1

Saal G Sendeton L - Mix 5

Saal Z Sendeton L - Mix 9

-

Saal 1 Atmo Cue - Matrix 1

-

Saal G Atmo Cue - Matrix 3

-

Saal Z Atmo Cue - Matrix 5

-

Saal 1 Translator A - Mix 3

Saal 1 Translator B - Mix 4

Saal G Translator A - Mix 7

Saal G Translator B - Mix 8

Saal Z Translator A - Mix 11

Saal Z Translator B - Mix 12

User Defined Keys

Zu erreichen über Setup > User Setup > Tab User Defined Keys > A

Cue - Specific Channel - Mix 1 (Sendeton Saal 1 hören)

Cue - Specific Channel - Mix 5 (Sendeton Saal G hören)

Cue - Specific Channel - Mix 9 (Sendeton Saal Z hören)

-

Ch Select - Dec (kaum genutzt)

Ch Select - Inc (kaum genutzt)

-

-

-

Cue - Output (damit aktiviere ich das Hören auf den LS; KH laufen immer)

Home - Toggle

Cue - Clear Cue - A+B (löscht alle Cues)

Weitere Einstellungen

Setup > User Setup > Tab Preference

Store Confirmation: On

Recall Confirmation: On

Patch Confirmation: None

Steal Patch Confirmation: On

Auto Channel Select None

[Cue] > [Sel] Link: Link

[Fader Bank] > [Sel] Link: Input, Output + Custom

[Send Sel] > [Cue] Link: Link

Identify I/O Device Port by [Sel]: On

Popup appears when knobs pressed: None

Gain Knob Function: Digital Gain

Name Display: GR Meter

Setup > Dante Setup > Tab Setup

Dante Patch by: This Console

Monitor > Cue

Last Cue

Input Post Pan

Output AFL

Output

Monitor > Monitor

Phones Level Link

Cue Interruption

Monitor > Oscillator

Sine Wave

Level -18

Output

kann dann direkt über Assign hart rein geschaltet werden