Anforderungen Tontechnik

Zentrale Audioregie (ZAR)

Die zentrale Audioregie befindet sich im Raum 315. Dort werden die Summensignale, Übersetzer-Mikrofonsignale und Atmo-Mikrofon-Signale aus jedem Saal zu fertigen Stream-Mixen gemischt, und wieder in die einzelnen Säle zurückgespielt, damit diese dort in die Video-Encoder geleitet werden. Die Signale in & aus der ZAR werden via Dante übertragen.

Audio-Mischpult mit Dante (z.B. Yamaha QL1) mit Nahfeld-Monitoren für Abhören von Signalen

Zwei Netzwerk-Ports für Dante am Fenster

einer für Mac Mini der aktiv/live das Stream-Audio verarbeitet

Der Rest für Backuprecordings, Monitoring, etc via Switch von thunfisch

Es werden weitere Dante-fähige Geräte mitgebracht, die wir in das Dante-Netzwerk einbinden

Letztes Jahr gab es Zugriff auf den DDM, damit wir selber Dante Patches setzen konnten - bitte genau so wieder.

Säle generell

Für die Säle 1, Z, G, F wird jeweils grundlegend an Hardware benötigt:

PA entsprechend dem Raum für Vortragsbetrieb

Mischpult und entsprechende Stageboxen

Mischer-Personal für die gesamte Veranstaltung entsprechend der Vortrags-Schichten

2 Stk. Bühnenmonitor mit Verstärkung

3 Stk. Headset Funk (DPA)

3 Stk. Hand-Mikrofon Funk

1 Stk. Schwanenhals-Mikrofon am Rednerpult

4 Stk. Tischmikrofon für Vorstandstisch

2 Stk. Atmo-Mikrofon

2 Stk. Stereo DI Box

1 Stk. Kabelgebundenes Mikrofon am Internet-Fragen-Tisch

1 Stk. Presseverteiler

X Stk. Frage-Mikrofone auf Stativ im Publikum verteilt (Anzahl in Saal-Abweichungen)

Stereo XLR Analog Linelevel des Saal-Mix in der Nähe der Kameras, als Backup Ton-Spur

3x AES3/EBU Ausgänge (6 Audiokanäle) die via Dante direkt von der ZAR mit den fertigen Stream-Signalen bespielt werden. Diese gehen dann auf unsere Video-Encoder.

Signalrouting

Innerhalb der Säle eine entsprechender Mix und das Routing auf die Saal PA. (“Saal-Mix”)

Wir bitten darum, dass die Saal-PA über eine Matrix angesteuert wird, und jegliche PA/Raum-EQs und Gesamtlautstärke an der Matrix eingestellt wird. Der Main-Bus sollte als direkte Kopie “Saal-Mix” für uns bereit gestellt werden, jedoch nicht vom PA-EQ oder etwaigen Änderungen an der Gesamtlautstärke betroffen sein.

Der Saal-Mix soll über analoge XLR Ausgänge zur Closeup-Kamera als Backup Ton-Spur kopiert werden.

Für die Pausen wird eine Hintergrundmusik bereitgestellt, die nur im Saal hörbar sein soll. Diese können wir z.B. auf USB Sticks zur direkten Wiedergabe im Mischpult bereitstellen.

Folgende Signale sollen aus dem Saal in das Dante Netzwerk eingespielt werden

#	Signal
1	Saal-Mix Mono
2	Atmo-Mikrofon L
3	Atmo-Mikrofon R
4-X	Inputs

Für Havarie-Zwecke möchten wir die einzelnen Inputs vor Fader/Mute als Kopie erhalten. Dies erlaubt es uns bei fehlenden Signalen im Gesamtmix diese für die Veröffentlichung neu zu mischen.

Folgende Signale sollen im Saal aus dem Dante Netzwerk ausgespielt werden:

#	Signal	Notiz
1	Stream-Mix L	AES3/EBU Ausgang 1L
2	Stream-Mix R	AES3/EBU Ausgang 1R
3	Stream-Mix Translation A L	AES3/EBU Ausgang 2L
4	Stream-Mix Translation A R	AES3/EBU Ausgang 2R
5	Stream-Mix Translation B L	AES3/EBU Ausgang 3L
6	Stream-Mix Translation B R	AES3/EBU Ausgang 3R

Im Saal werden desweiteren diese Signale benötigt:

#	Signal	Notiz
1	Saal-Mix Mono	XLR Analog Linelevel
2	Saal-Mix Mono	XLR Analog Linelevel

Wir benötigen hier zwei mal das gleiche Signal, um es doppelt in die Kamera für das Backuprecording zu führen. Eines davon wird deutlich niedriger ge-gaint, damit wir dort gegen eventuelle Pegelspitzen abgesichert sind.

Darüber hinaus brauchen wir in den zwei Dolmetscher-Kabinen pro Saal folgende Ein- und Ausgänge:

Ausgänge vom lokalen Mischpult:

#	Signal	Notiz
1	Saal-Mix Mono	XLR Analog Linelevel
2	Saal-Mix Mono	XLR Analog Linelevel

Eingänge in das Dante Netzwerk:

#	Signal	Notiz
1	Dolmetscher A	XLR Analog Linelevel
2	Dolmetscher B	XLR Analog Linelevel

Abweichungen pro Saal

Saal 1

8 Stk. Kabelgebundenes Mikrofon auf Stativ im Saal verteilt, für Publikumsfragen.

Saal Z

6 Stk. Kabelgebundenes Mikrofon auf Stativ im Saal verteilt, für Publikumsfragen.

Presseverteiler nur bei einfacher Möglichkeit/keine Mehrkosten, alternativ 2-3 Ausgänge am Mischpult vorbereiten.

Saal G

6 Stk. Kabelgebundenes Mikrofon auf Stativ im Saal verteilt, für Publikumsfragen.

Presseverteiler nur bei einfacher Möglichkeit/keine Mehrkosten, alternativ 2-3 Ausgänge am Mischpult vorbereiten.

Saal F

4 Stk. Kabelgebundenes Mikrofon auf Stativ im Saal verteilt, für Publikumsfragen.

Als Dolmetscher-Kabinen A/B werden die Dolmetscher-Kabinen 3/4 von Saal 1 genutzt. Die Signale dafür werden via Dante transportiert. Bei Bedarf haben wir für diese beiden Kabinen eigene Dante/Analog Konverter zur Verfügung (2 Stk. ESI pLANet 22c).

Presseverteiler nur bei einfacher Möglichkeit/keine Mehrkosten, alternativ 2-3 Ausgänge am Mischpult vorbereiten.

Zeichnung

DrawIO Diagramm v4

Dante Patch to Wing Rack

CCH Dante Patch Linecheck