Automixer

Der Automixer ist ein Rechner mit Dante Virtual Soundcard (DVS) und einer Reaper DAW. Alle Signale laufen über eigene Domain. Verbindungen zum CCH werden über gesharedte Devices gesetzt.

Eingänge

Der Mixer bekommt die Eingangssignale aus den Sälen: FOH in mono, Atmos in stereo und die Translator A und B in mono.

s1 FOH

s1 Atmo L

s1 Atmo R

s1 Trans A

s1 Trans B

sG FOH

sG Atmo L

sG Atmo R

sG Trans A

sG Trans B

sZ FOH

sZ Atmo L

sZ Atmo R

sZ Trans A

sZ Trans B

sF FOH

sF Atmo L

sF Atmo R

sF Trans A

sF Trans B

Magie

Der Signalfluss wird in einem Bild erklärt:

Pro Saal werden die Nummern der Eingänge im Bild +5 verschoben. Die Ausgangsnummern werden pro Saal im Bild +10 verschoben.

FOH

Das mono Eingangsignal wird mit Leveler und Limiter behandelt.

Leveler

Target: -16 LUFS

Speed: 40 %

Brake Threshold: -20 dB

Max Boost und Cut: 30 dB

hier muss eventuell sehr viel aufgeholt werden, üblicher daraus resultierender Gain sind ca. 20 - 25 dB

Limiter

Threshold: -0.1 dB (dieser Regler komprimiert zusätzlich, deswegen 0)

Look Ahead: 200 és

Attack: 100 és

Hold: 0 ms

Release: 2 ms

Limit: -3 dB

So bearbeitet geht das Signal als PGM dry an c3lingo.

Ausgänge

Die stereo Ausgänge gehen jeweils über AES in den Embedder zum Encoder (AES 1 - 3). Die mono Ausgänge (dry) gehen zu einem Mac mini von c3lingo (steht in der ZAR), der die Signale über WebRTC auf https://audio.c3lingo.org ausliefert.

s1 PGM L

s1 PGM R

s1 TA L

s1 TA R

s1 TB L

s1 TB R

s1 PGM dry

s1 TA dry

s1 TB dry

-

sG PGM L

sG PGM R

sG TA L

sG TA R

sG TB L

sG TB R

sG PGM dry

sG TA dry

sG TB dry

-

sZ PGM L

sZ PGM R

sZ TA L

sZ TA R

sZ TB L

sZ TB R

sZ PGM dry

sZ TA dry

sZ TB dry

-

sF PGM L

sF PGM R

sF TA L

sF TA R

sF TB L

sF TB R

sF PGM dry

sF TA dry

sF TB dry

-