Automixer

Der Automixer ist ein Rechner mit Dante Virtual Soundcard (DVS) und einer Reaper DAW. Alle Signale laufen über eigene Domain. Verbindungen zum CCH werden über gesharedte Devices gesetzt.

Eingänge

Der Mixer bekommt die Eingangssignale aus den Sälen: FOH in mono, Atmos in stereo und die Translator A und B in mono.

s1 FOH

s1 Atmo L

s1 Atmo R

s1 Trans A

s1 Trans B

sG FOH

sG Atmo L

sG Atmo R

sG Trans A

sG Trans B

sZ FOH

sZ Atmo L

sZ Atmo R

sZ Trans A

sZ Trans B

sF FOH

sF Atmo L

sF Atmo R

sF Trans A

sF Trans B

Magie

Der Signalfluss wird in einem Bild erklärt:

Pro Saal werden die Nummern der Eingänge im Bild +5 verschoben. Die Ausgangsnummern werden pro Saal im Bild +10 verschoben.

Der Plan ist mit drawio erstellt und im Anhang als zip verlinkt.

FOH

Das mono Eingangsignal wird mit Leveler und Limiter behandelt.

Leveler

Target: -18 LUFS

Speed: 40 %

Brake Threshold: -20 dB

Max Boost und Cut: 30 dB

hier muss eventuell sehr viel aufgeholt werden, üblicher daraus resultierender Gain sind ca. 20 - 25 dB

Master Limiter

Threshold: -0.1 dB (dieser Regler komprimiert zusätzlich, deswegen 0)

Look Ahead: 200 és

Attack: 100 és

Hold: 0 ms

Release: 2 ms

Limit: -3 dB

So bearbeitet geht das Signal als PGM dry an c3lingo.

Atmos

Die Atmos werden von Anfang an stereo behandelt und aufgezeichnet. Sie bekommen einen Low- und Hicut, Stereo Channel Volume, bei dem L + R getrennt mit Gain schiefe Signale korrigiert werden können und mit dem ein Panning von ±0.5 gemacht wird, da die Mikros sehr weit auseinander stehen. Ein gemeinsames Volume Adjustment sorgt für den eigentlich notwendigen Pegel, ein Limiter sitzt am Ende.

4-Band Semi-Parametric EQ

HPF: 80 Hz

LPF: 17.000 Hz

restliche Werte sind 0 und können bei Bedarf angepasst werden

Stereo Channel Volume Control

Left Pan: -0.5

Right Pan: 0.5

restliche Werte default

Volume Adjustment

Adjustment: 15 dB

Master Limiter wie bei FOH

Translator

Die Translator bekommen einen Lo- und Hicut, ein Gate, einen Leveler, einen Kompressor und einen Limiter, da die gelevelten Signale immer noch zu heftige Spitzen haben.

4-Band Semi-Parametric EQ

HPF: 80 Hz

LPF: 17.000 Hz

restliche Werte sind 0 und können bei Bedarf angepasst werden

ReaGate

ReaGate: -45 dB

Pro-Open: 1 ms

Attack: 30 ms

Hold: 40 ms

Release: 100 ms

Hysteresis: -3 dB

Detector Input: Main Inputs

Wet: 0

Dry: -inf

Noise: -inf

Leveler

Target: -18 LUFS

Speed: 50 %

Brake Threshold: -20 dB

Max Boost und Cut: 40 dB

Compressor

Threshold: -6 dB

Ratio: 4

Gain: 0

Attack: 20 µs

Release: 250 ms

Mix: 100 %

Master Limiter wie beim FOH

Diese Signale gehen als dry in mono direkt wieder an c3lingo.

Stream PGM

Die bearbeiteten Signale FOH und Atmos werden gemischt. Sie werden noch sehr langsam und mit wenig Hub gelevelt und mit Limiter versehen, da die Atmos keine haben.

Leveler

Target: -16 LUFS

Speed: 25 %

Brake Threshold: -20 dB

Max Boost und Cut: 10 dB

Master Limiter wie beim FOH

Ducking Stream PGM

Für die Translation soll es jeweils einen Floor geben, im Grunde FOH und Atmos gemischt, also Stream PGM. Diese Signale müssen geduckt werden. Dafür bekommen sie als Key jeweils die dry Translator-Signale. Gelöst wird das mit einem Invert Gate und einem Limiter.

ReaGate

ReaGate: -25 dB

Pro-Open: 0 ms

Attack: 500 ms

Hold: 1000 ms

Release: 5000 ms

Hysteresis: -9 dB

Detector Input: Auxiliary Inputs

Wet: 0

Dry: -25

Noise: -inf

[x] Invert gate (duck)

Master Limiter wie beim FOH

Stream TA/TB

Hier werden Translator dry und der jeweils geduckte Stream PGM gemischt. Ein sehr langsamer Leveler hebt das PGM etwas an, wenn die Translator Pause machen. Ein Limiter sitzt am Ende.

Leveler

Target: -18 LUFS

Speed: 10 %

Brake Threshold: -20 dB

Max Boost: 10 dB

Max Cut: 40 dB

Master Limiter wie beim FOH

Ausgänge

Die stereo Ausgänge gehen jeweils über AES in den Embedder zum Encoder (AES 1 - 3). Die mono Ausgänge (dry) gehen zu einem Mac mini von c3lingo (steht in der ZAR), der die Signale über WebRTC auf https://audio.c3lingo.org ausliefert.

s1 PGM L

s1 PGM R

s1 TA L

s1 TA R

s1 TB L

s1 TB R

s1 PGM dry

s1 TA dry

s1 TB dry

-

sG PGM L

sG PGM R

sG TA L

sG TA R

sG TB L

sG TB R

sG PGM dry

sG TA dry

sG TB dry

-

sZ PGM L

sZ PGM R

sZ TA L

sZ TA R

sZ TB L

sZ TB R

sZ PGM dry

sZ TA dry

sZ TB dry

-

sF PGM L

sF PGM R

sF TA L

sF TA R

sF TB L

sF TB R

sF PGM dry

sF TA dry

sF TB dry

-