Monitoring

Um unsere Säle zu monitoren sind folgende Wege möglich.

QL1

Es wird eine QL1 vom Haus gestellt. Leider reichen 32 Inputs nicht, um alle Automixer-Ausgänge abzuhören. Deswegen wird auf die Translator dry verzichtet. Das QL1-Konfig-File ist als ZIP verlinkt.

Stream vom Encoder

läuft immer (unabhängig vom Pause-Blanker) mischt aber alle 6 Audiospuren zusammen

Saal 1: mpv tcp://.encoder1.lan.c3voc.de:11100

Saal G: mpv tcp://.encoder2.lan.c3voc.de:11100

Saal Z: mpv tcp://.encoder3.lan.c3voc.de:11100

Saal F: mpv tcp://.encoder4.lan.c3voc.de:11100

Sendezentrum: mpv tcp://.encoder5.lan.c3voc.de:11100

Low Latency Stream

Saal 1: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s1"

Saal G: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s2"

Saal Z: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s3"

Saal F: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s4"

Loudness Monitoring

Saal 1-4 zusammen: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s1_loudness --external-file=rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s2_loudness --external-file=rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s3_loudness --external-file=rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s4_loudness --lavfi-complex='[vid1] [vid2] hstack [t1] ; [vid3] [vid4] hstack [t2] ; [t1] [t2] vstack [vo]' --mute=yes

Saal 1: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s1_loudness

Saal G: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s2_loudness

Saal Z: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s3_loudness

Saal F: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s4_loudness

Sendezentrum: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s5_loudness

c3lingo

Unter https://audio.c3lingo.org sind die dry Translator und das dry PGM zu hören. Es zerbröselte nach einigen Stunden und musste regelmäßig neu gestartet werden.