Monitoring

Um unsere Säle zu monitoren sind folgende Wege möglich.

QL1

Es wird eine QL1 vom Haus gestellt. Leider reichen 32 Inputs nicht, um alle Automixer-Ausgänge abzuhören. Deswegen wird auf die Translator dry verzichtet. Das QL1-Konfig-File ist als ZIP verlinkt.

Eingänge

s1 PGM L@soundmini

s1 PGM R@soundmini

s1 TA L@soundmini

s1 TA R@soundmini

s1 TB L@soundmini

s1 TB R@soundmini

s1 PGM dry@soundmini

sG PGM L@soundmini

sG PGM R@soundmini

sG TA L@soundmini

sG TA R@soundmini

sG TB L@soundmini

sG TB R@soundmini

sG PGM dry@soundmini

sZ PGM L@soundmini

sZ PGM R@soundmini

sZ TA L@soundmini

sZ TA R@soundmini

sZ TB L@soundmini

sZ TB R@soundmini

sZ PGM dry@soundmini

sF PGM L@soundmini

sF PGM R@soundmini

sF TA L@soundmini

sF TA R@soundmini

sF TB L@soundmini

sF TB R@soundmini

sF PGM dry@soundmini

TEST L

TEST R

Listen Automixer L@soundmini

Listen Automixer R@soundmini

Ausgänge

2 Lautsprecher vom Haus wurden an 2 analoge Ausgänge gesteckt, an denen dauerhaft die Stereosumme anlag. Sämtliche Eingangskanäle waren auf Stereo geroutet und mit Fader auf 0 gestellt aber nicht angeschaltet, mit Ausnahme der Automixer-Ausgänge, die somit dauerhaft schaltbar waren.

Auf dem AES/EBU-Ausgang steckte ein tc electronic clarity m.

Stream vom Encoder

läuft immer (unabhängig vom Pause-Blanker) mischt aber alle 6 Audiospuren zusammen

Saal 1: mpv tcp://.encoder1.lan.c3voc.de:11100

Saal G: mpv tcp://.encoder2.lan.c3voc.de:11100

Saal Z: mpv tcp://.encoder3.lan.c3voc.de:11100

Saal F: mpv tcp://.encoder4.lan.c3voc.de:11100

Sendezentrum: mpv tcp://.encoder5.lan.c3voc.de:11100

Low Latency Stream

Saal 1: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s1"

Saal G: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s2"

Saal Z: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s3"

Saal F: mpv "srt://10.73.200.150:8890?streamid=read:ll/s4"

Loudness Monitoring

Saal 1-4 zusammen: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s1_loudness --external-file=rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s2_loudness --external-file=rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s3_loudness --external-file=rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s4_loudness --lavfi-complex='[vid1] [vid2] hstack [t1] ; [vid3] [vid4] hstack [t2] ; [t1] [t2] vstack [vo]' --mute=yes

Saal 1: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s1_loudness

Saal G: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s2_loudness

Saal Z: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s3_loudness

Saal F: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s4_loudness

Sendezentrum: mpv rtmp://ingest2.c3voc.de/relay/s5_loudness

c3lingo

Unter https://audio.c3lingo.org sind die dry Translator und das dry PGM zu hören. Es zerbröselte nach einigen Stunden und musste regelmäßig neu gestartet werden.