= Münchner Amateurfunktagung 2018

Programm: https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/c/Tagung_2018/Afu_Tagung_Folder_neu.pdf

DARC-Logo: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DARC_Logo.svg

== Wer

andi

derchris

lhampe

MichaelK

== TODO

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/afu-tm18/

siehe tracker-project_and_worker

Youtube

Nach der Veranstaltung

== Lessons learned

Zusage kam erst in der Woche vor der Tagung

Planung im Vorfeld war mehr oder weniger auf Minimum reduziert, bzw. nur Absprachen mit Markus per Mail

Learning: Bei Hochschulen IMMER einen Termin mit den Technikern im Vorfeld ausmachen. Man hätte vermutlich Problemlos mal unter der Woche in der HM vorbei schauen können…

Bei Locations die nur VGA haben hat unser Setup aktuell Probleme.

Wir bräuchten einen HDMI zu VGA Wandler dessen verhalten man auch remote beeinflussen kann – Unser Standard HDMI zu VGA Adapter hat offenbar immer auf 1080P60 gewandlet sobald er per HDMI ein 16:9 Signal bekommen hat – außer man hat beide Konverter gepowercycled und nur ein XGA Signal geliefert – da hat er offenbar einen zweiten Modus

Am liebsten wäre mir ein Board (FPGA?) mindestens einem HDMI Input, zwei getrennt regelbaren Scalern, und zwei HDMI, sowie einem VGA Output. Oder statt dem zweiten HDMI gleich einen SDI Ausgang… — Andi 2018/03/11 13:04

Funk-Amateure sind heute leider größtenteils noch stark Windows-Lastig und schieben einem gleich alle Schuld zu sobald man einmal die Maus berührt hat.

Remote Verbindung zum HDMI Scaler (Zidoo) um ggfs. zu rebooten oder Apps beenden/neustarten.

WLAN oder lange Netzwerkkabel

Vortragenden bei Funkmikro drauf hinweisen das Mobiltelefon aus oder soweit weg wie moeglich vom Funksender zu packen.

Hinweisen Fragen zu wiederholen.