FrOSCon 2010

Workflow

Batterien Morgens und Mittags wechseln

Mics der cams abklemmen

Tapes vorher beschriften und zurück spulen

Recording

Vor jedem Vortrag sollte auf allen 5 streams folgendes gecheckt werden

check ob dvsource läuft rechner im HS

check ob dvswitch läuft

check ob dvsink-file läuft

check ob dvsink-command läuft

check ob stream rein kommt

Während der vorträge

stream im Auge behalten

dvswitch im Auge behalten ob audio da ist

Hardware

Kameras

“Sony HVR-S270”:http://pro.sony.com/bbsc/ssr/product-HVRS270U/tab_menu2

Standard size or Mini HDV (PHDV-xxx) or DVCAM (PDM-xxx) tapes; Mini-DV tapes

6pin firewire

“Sony HVR-Z1”:http://pro.sony.com/bbsc/ssr/product-HVRZ1U/

mini DV tapes. DVCAM

“Sony HVR-Z7”:http://pro.sony.com/bbsc/ssr/product-HVRZ7U/

Tapes: PHDVM-63DM Mini Cassette

6on firewire

“Sony HVR-V1E”:http://www.sony.de/biz/product/hdvcamcorders/hvr-v1e/benefits

“Sony VX2000”:http://www.sony.de/product/sdh-minidv/dcr-vx2000e/tab/technicalspecs

mini DV

Hörsaale

1x Stative1x Rechner

ubuntu-minimal

dvsource-firewire

screen

ssh-server

FSLAB

3x Rechner (Stream Encoding / Stream Monitoring)

dvsink-command

ffmpeg2theroa

oggfwd

1x Storrage / monitoring (Desktop Peter)

5x dvsink-file

5x dvswitch

1,5TB Platte per 'NFS' erreichbar unter '192.168.88.69:/mnt/froscon'

Tools

“DVswitch”:http://dvswitch.alioth.debian.org/
* “icecast2”:http://www.icecast.org/

“oggfwd”:http://v2v.cc/~j/oggfwd/oggfwd

ffmpeg2theora