= FrOSCon 2024

== Wer?

== Räume / Setups

HS1 - VOC 1

HS3 - VOC 3

HS4 - VOC 4

HS5 - VOC 5

HS7 - VOC 2

HS8 - C4+Seibert+Kunsi+Lukas+MCLab+Hoffen+Beten

== Netzwerk

HS1: P34.16 (aktuell: na-sw-sta-a006 GigabitEthernet4/1/40)

HS3: P1.16 (am patchpanel vermutlich immernoch die P1.15)

HS4: P2.06

HS5: P2.13

HS6: P2.22 (raum aktuell nicht für voc eingeplant, aber spare schadet grade nicht..)

HS7: P3.08 (aktuell: na-sw-sta-a006 GigabitEthernet2/1/8)

HS8: P3.19 (aktuell: na-sw-sta-a006 GigabitEthernet2/1/19)

== Audio Freq-Liste

Band: 1 - 800 Mhz

Channel	Frequenz	Raum	Raum
CH 1	863,100 MHz	HS 1 Voc 1
CH 2	863,500 MHz	HS 1 Voc 2
CH 3	864,300 MHz	HS 1 Voc 3
CH 4	864,900MHz	HS 8 Mic 1
CH 5	823,100 MHz	HS 8 Mic 2
CH 6	823,500 MHz	HS 8 Mic 3
CH 7	824,100 MHz	HS 3 Mic 1	HS 7 Mic 3
CH 8	825,500 MHz	HS 3 Mic 2	HS 7 Mic 2
CH 9	826,300 MHz	HS 3 Mic 3	HS 7 Mic 1
CH 10	828,900 MHz	HS 5 Mic 1	HS 4 Mic 3
CH 11	830,100 MHz	HS 5 Mic 2	HS 4 Mic 2
CH 12	831,900 MHz	HS 5 Mic 3	HS 4 Mic 1

Band 1 - 1,8 GHz

Channel	Frequenz	Raum
CH 1	1795,650 MHz
CH 2	1796,050 MHz
CH 3	1796,750 MHz
CH 4	1797,250 MHz
CH 5	1797,650 MHz
CH 6	1799,000 MHz
CH 7	1799,400 MHz
CH 8	1785,700 MHz
CH 9	1786,100 MHz
CH 10	1786,950 MHz
CH 11	1787,450 MHz
CH 12	1788,300 MHz

== TODO Samstag Morgens