FrOSCon 2025

Wer?

Checkliste

Kickoff Meeting

Anforderungen

Vor der Veranstaltung

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN), 20000-20255 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 13337 (VPN), 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

Youtube?

Gibt es ein Helfersystem

VOC Büro?

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung

Netzwerk

HS1: P33.23 (zweiter bodentank vom eingang aus, kabel kann evtl im doppelboden verlegt werden)

HS3: P1.16 (patchpanel P1.15) (es sind aber theoretisch beide dosen im selben vlan)

HS4: P2.06

HS5: P2.13

HS6: P2.22

HS7: P3.08

HS8: P3.19

Audio Freq-Liste (2024)

Band: 1 - 800 Mhz

Channel	Frequenz	Raum	Raum
CH 1	863,100 MHz	HS 1 Voc 3
CH 2	863,500 MHz	HS 1 Voc 2
CH 3	864,300 MHz	HS 1 Voc 1
CH 4	864,900MHz	HS 3 Mic 1
CH 5	823,100 MHz	HS 3 Mic 2
CH 6	823,500 MHz	HS 3 Mic 3
CH 7	824,100 MHz	HS 7 Mic 3
CH 8	825,500 MHz	HS 7 Mic 2
CH 9	826,300 MHz	HS 7 Mic 1
CH 10	828,900 MHz	HS 5 Mic 1	HS 4 Mic 3
CH 11	830,100 MHz	HS 5 Mic 2	HS 4 Mic 2
CH 12	831,900 MHz	HS 5 Mic 3	HS 4 Mic 1

Band 1 - 1,8 GHz

Channel	Frequenz	Raum
CH 1	1795,650 MHz	HS 8 Body 1
CH 2	1796,050 MHz	HS 8 Hand 1
CH 3	1796,750 MHz
CH 4	1797,250 MHz
CH 5	1797,650 MHz
CH 6	1799,000 MHz
CH 7	1799,400 MHz
CH 8	1785,700 MHz
CH 9	1786,100 MHz
CH 10	1786,950 MHz
CH 11	1787,450 MHz
CH 12	1788,300 MHz