Fusion ConTent 2022

Geländeplan:

https://abload.de/img/fusion193mko0.jpg

https://www.openstreetmap.org/search?query=L%C3%A4rz#map=17/53.30191/12.73130

Wer?

martin

tasmo

pat

derchris

andi

ischluff

derpeter (remote support)

alex (nur 1-2 Schichten)

ben (nur 1-2 Schichten)

Ablauf

Schichtplan: https://ethercalc.net/poswbux076uj

Dienstag, 28.06.: Aufbau VOC Technik

Sonntag, 03.07.: Abbau

TODOs

Kickoff Meeting

Requirements

Vor der Veranstaltung

Ist Bildschrim/Rückprojektion, vgl. https://c3voc.de/gallery/2018/fusion18/

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

Gibt es ein Helfersystem, ja Soyus

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung