Hack*n*Play2

21.2.

- 17:00 Anlieferung

15:00-20:00 Aufbau

21:15 - Talks

22.2.

16:00-22:00 Talks

ab 22:00 Abbau VOC-Setup

Rooms

ein Raum (Case 4)

Streaming nur intern aus SANDBOX zu SPIELHÖLLE,

Recording

Audio

2 Funkstrecken (verpeilt)

Speaker-Mikro Shure SM58 auf Stativ - ca.12 m XLR

Raum-Mikro Shure MX392/c Richtung Raummitte unter die Decke geklebt - ca.10m XLR

Mixer Behringer 1002

Kopfhörer closed 3,5mm in Mixer oder Kamera

Kabel vom Mixer zu DI-Box: Klinke 6,3mm stereo(!)=symmetrisch

Kabel von DI-Box zu Kamera: Standard XLR

Raumakustik-Verbesserung durch schwarzen Molton (Bühnenvorhang schwerentflammbar)recht und links der Leinwand überr 2/3 der Raumlänge mindert Reflexionen.

Anmerkungen zum Ton

Speaker Mikro auf Stativ war nur Notlösung, da das Ansteck-Funkmikro nicht rechtzeitig geliefert wurde.

Speakerton hatte leichtes Sirren. Lag an schlechter Abschirmung der XLR-Verlängerung.

Pegel des Speakerton ist schwankend und muss dahere nachgeregelt wrden.

Raum-Mikro an der Decke ist flexibler bei lebhaften Diskussionen als Funkmikro zum Rumreichen, muss aber hin und wieder abgregelt werden, wenn zuviel Unruhe im Raum ist. Raum blieb abere immer etwas offen.

Raumton wurde durch Applaus völlig übersteuert

Kamera sollte manuell ausgesteuert werden (Abgleich 0dBu Kamera= +3dBu Mixer)

Nächstes Mal werden wir uns um 1-2 Kompressor/Limiter bemühen, um von vornerein einen konstant hohen GesamtPegel zu kriegen ohne Clipping ⇒ das erspart auphonic postprocessing.

Transport & Versicherung

Berlin>Freiburg

Event

Einlagerung bis zum Easterhegg

Freiburg>Stuttgart

Who

Florolf

Capo