= MRMCD15

Man beachte insbesondere auch die Doku vom letzten Mal.

Laut dj-spock sind des dieses mal die selben beiden Räume wie im Jahr zuvor.

== Anwesenheit / Wer?

=== Remarks

thomic: Voraussichtliche Ankunft Freitag, 04.09, 11:00 Uhr

v0tti: Ankunft Freitag, 04.09, 11:22 Uhr Bahnhof

bjoern: ankunft noch nicht ganz klar (vor der keynote :) )

== Gerät

Es wurden analog zum letzten Mal Case 1 und 4 via RZL Transporter von der FrOSCon 10 mitgenommen, und werden “magisch” beim Event auftauchen.

== Räume/Technik vor Ort Technik-Kontakt: https://www.fbi.h-da.de/organisation/personen/vergata-sergio.html

Raumnummern im Informatik Gebäude

Schneller.: 1.04 → Case 1

Höher.: 1.11 → Case 4

Bilder: https://c3voc.de/gallery/2014/mrmcd14/

=== Projektion

Die Projektoren können Auflösungen bis zu Full HD. Aber da ist eh noch die Mediensteuerung dazwischen die bei Bedarf aktiv scaled. Die Verbindung dazwischen ist über HDMI gemacht

Die Mediensteuerung hat auch einen zweiten Ausgang, an den wir den Framegrabber anschließen, bzw. dann den Framegrabber zwischen den zweiten Beamer schalten können.

Besagter zweiter Ausgang war nur in einem Raum nutzbar. Es empfiehlt sich die EDID Daten aus dem Projektor auszulesen und dieses Profil im Framegrabber zu hinterlegen (Florolf hat da das passende Skript). Ansonsten war die Firmware der beiden Mediensteuerungen unterschiedlich, weswegen wir nur in einem Raum HDCP abschalten konnten. Workaround war die Nutzung das VGA zu HDMI Adapters aus der Infobeamer Tuete, wodurch das Aktivieren von HDCP unterbrochen wurde. — Andi 2015/08/26 09:04

=== Audio Audio ist wohl eher ein Problem ist teilweise etwas anspruchsvoll: Es gibt in jedem Raum Funkmikros die wir auch nutzen können, allerdings ist der benötige Audioausgang teilweise etwas komplex herzustellen:

In 1.04 gab es am Verstärker einen Kopfhörerausgang, den wir mit der passiven DI Box an die Kamera per XLR angeschlossen haben.

In 1.11 mussten wir einen zusätzlichen Abgang zwischen Mediensteuerung und Verstärker einbauen: Dort gibt es jetzt einen 3.5mm Klinkenstecker auf dem symetrisch der linke Audiokanal ausgegeben wird. Dieser Ausgang wurde mit einem Adapter auf 6.35mm Stereo-Klinke Über die aktive DI-Box per XLR an die Kamera angeschlossen.

=== Netzwerk

Beim letzten Mal war das VOC direkt neben Raum 1.11 untergebracht in Raum 1.0X. Dort war auch ein halb-hohes Rack an der Wand in dem die Netzwerkdosen aus Raum 1.0X und Raum 1.11. Von dort geht dann eine begrenzte Anzahl an Leitungen zum Technikraum, den man auf https://c3voc.de/gallery/2014/mrmcd14/original/854.jpg sieht. Dort laufen auch die Dosen aus Raum 1.04 auf.

Uplink bzw. Public-Netz via extra VLAN oder WRT?

Geplant: WRT mit Public-Netz am WAN-Port. Trotzdem getaggtes Public-Netz im VOC-VLAN für alle Fälle.

Netzwerk Dose(n)

in Sälen

Schneller(1.04): Welche Dosennummer(n)?

Das letzte Mal hatten wir da glaube ich F22-24 oder so, vgl. https://c3voc.de/gallery/2014/mrmcd14/1364.jpg

Da wir jetzt genügend lange Kabel haben sollte uns aber ggf. auch eine einzelne Buchse reichen. — Andi 2015/08/29 18:12

Höher (1.11): Welche Dosennummer?

Teilweise sind einige Dosen nicht nutzbar, da da schon die Jalsoie-Steuerung eingesteckt ist. Das letzte Mal hatten wir uns vom Brüstungskanal am Fenster eine Dose auf höhe der Kamera in den Mittelgang gezogen und dort unsere Technik aufgebaut. — Andi 2015/08/29 18:12

im VOC-Raum (1.0X??)

Welche Dosennummer?

== weitere TODOs

Abtransport Hardware?

das letzte mal hat das RZL die Eingelagert und wir haben sie dann von dort via Spedition abholen lassen und zum Hackover oder Geekend bringen lassen… — Andi 2015/08/26 08:12

Immer noch der selbe Ansprechpartner bezüglich Technik in den Räumen?

Lt. dj-spock ist es immer noch der selbe Ansprechpartner. — thomic 2015/08/28 08:12

Technik-Kontakt: https://www.fbi.h-da.de/organisation/personen/vergata-sergio.html

Es werden auch die gleichen Räume genutzt.

Was ist mit VoIP Telefon und 24 Port Switch für “VOC-Büro”?

Sind die in Berlin gelandet. Wie kommen die zum Event?

Switch bekommen wir vom MRMCD-Team für das VOC-Büro gestellt, in den Sälen nutzen wir unsere Case-Switches. — thomic 2015/08/28 08:12

VoIP-Telefone werden wir nicht brauchen, Kommunikation mit den Engeln per #vocmixer, Kommunikation untereinander per Handy/Threema. — thomic 2015/08/28 08:12

siehe tracker-project_and_worker

Im Tracker gibt's bereits ein Projekt. derpeter hat dort das FrOSCon-Setup geklont, ist das so verwendbar? — thomic 2015/08/28 08:12

Frequenzen i.O.? (Easterhegg 15 - Problematik mit LTE)

Die haben die Funkmikros da ja die ganze Zeit im Einsatz, ich denke nicht das es da Probleme gibt. Ansosnten Frag Herrn Vergata einfach mal. — Andi 2015/08/29 18:00

Überwiesen,

florolf ist da, im Notfall ist atze per Anruf/Threema erreichbar

mazdermind wäre im Notfall auch erreichbar

Strom in den Sälen in der Nähe der Cubes

Einfach darum bitten genügend Verlängerungskabel bereit zu stellen. Steckdosen waren eigentlich auch immer direkt neben den Netzwerkdosen, vgl. auch https://c3voc.de/gallery/2014/mrmcd14/1364.jpg. — Andi 2015/08/29 18:28

Audio-Technik in den Sälen vorhanden? Funkmikros? ja. — Andi 2015/08/29 18:21

YouTube?

Den eigenen Youtube Kanal hatten wir da nur gemacht weil es noch keinen media.ccc.de Youtube Account gab. Ich würde einfach das Standardsetup wie bei Easterhegg, Camp usw. nehmen. — Andi 2015/08/29 18:21

Gerne würden die MRMCD-Leute auf ihrem YouTube-Kanal publishen

Streaming soll über streaming.media.ccc.de laufen!

Lizenz CC-BY-SA 4.0 → ist in Ordnung.

Das letzte mal hatten sie die glaube ich einfach Adhoc mit ihrem Kartendrucker gemacht. — Andi 2015/08/29 18:21

== Archiv/Geklärt

Viri-Blink-Lampe?

Wäre aus meiner Sicht ganz sinnvoll. Sollte aber einen festen Pi haben. — Andi 2015/08/25 14:45

Denke die brauchen wir nicht zwingend. — thomic 2015/08/28 08:12

SD Setup mit DVswitch oder HD mit Kamera only oder HD mit extra Hardware Mischer?

SD-Setup mit DVswitch. — thomic 2015/08/28 08:12

https://media.ccc.de/browse/conferences/mrmcd/mrmcd15

Mail an Hr. Vergata versendet. — thomic 2015/08/28 09:10

== Hardware Postmortem

Saal 1

Fehlt lt. Liste Post-Check

DVI-Umschalter (fehlte vor dem Event)

9V-Blockbatterie ungeöffnet (fehlte vor dem Event)

SD-Karte des Infobeamer RasPi

Nicht auf der Liste, aber im Case lt. Liste Post-Check

HDMI-Splitter aktiv, inklusive Netzteil

DVI-Kabel, voll belegt, 3m

Audio: Direktes Abgreifen über vorhandenes (grünes) Klinke-Kabel nur mit viel Rauschen, weiteres Klinke-Kabel wurde am Verstärker-Eingang eingebaut und lieferte guten Ton. Framegrabber: Zwischen Mediensteuerung und Beamer 1 (Beamersignal wurde vom Haustechniker von 1920×1200 auf 1920×1080 umgestellt). Verkabelung: VOC-VLAN fiel hinter Speakerpult aus der Wand, wurde dann im Speakerpult über den Conrad-Switch an Framegrabber und HP-Switch am Mischerplatz verteilt (Kabel an der Decke entlang). Aufpassen: kein Gafferband an die Wand!

Saal 4

9V-Blockbatterie ungeöffnet (verbraucht in Saal 1 DI-Box aktiv)

Switch Conrad (fehlte vor dem Event)

Case 4 hatte nie so einen Switch, siehe auch PDF Checkliste — Andi 2015/09/06 18:06

Audio: Klinke Abzweigung am Verstärker-Eingang war bereits vorhanden. Framegrabber: Zwischen Mediensteuerung und Beamer R (Beamersignal wurde vom Haustechniker von 1920×1200 auf 1920×1080 umgestellt). Verkabelung: VOC-VLAN viel neben dem Mischerpaltz unter der Fensterbank raus. Kabel konnten auf der Fensterbank nach vorne verlegt werden.

Zukunft

Lt. Sergio(hda) soll in Zukunft (im Laufe des nächsten Jahres) Equipment zum Live-Streaming der Vorlesungen in den Räumen verbaut werden. D.h. es soll eine Art Supersource gebaut werden. Als Kamera soll eine Lösung zum Einsatz kommen, die dem Referent/Dozent folgt. Somit wäre ein Livestreaming ohne Mischer bzw. ohne weiteren Eingriff durch das Personal möglich. Welche Hardware angeschafft wird und wann und wie diese installiert wird, ist noch nicht klar. Für nächstes Jahr, frühzeitig bei Sergio nachfragen, ob und was da verbaut wurde - vll. mal früher in Darmstadt vorbeischauen als zur MRMCD.