rC3: Recording und Releasing

Der Tracker ist unser Postprocessing System. Er kümmert sich um die Uploads auf media.ccc.de & Co. Je nach dem ob Videos über den CRS worker workflow oder als fertige Dateien released werden unterscheidet sich der Workflow leicht.

Ein recording zu unserm screencast dazu findet ihr hier

http-tracker

Dieser Workflow erlaubt es fertig geschnittene Files in den Tracker zu importieren und zu veröffentlichen.

Der Workflow unterscheidet sich im wesentlichen vom Fuse-Workflow dadurch dass der recording Schritt ein fertiges Video File von einer HTTP/HTTPS URL herunter lädt.

Für gewöhnlich werden hier auch die checking-Schritte übersprungen, da davon ausgegangen wird dass das Video vor dem Upload geprüft wurde.
Damit der Tracker das File findet muss das Property Fahrplan.VideoDownloadURL im meta Ticket hinzugefügt werden. Dies kann manuell passieren oder im schedule.xml hinterlegt werden, letzteres ist auf Konferenzaufnahmen per Schedule.XML importieren genauer beschrieben.

Der Tracker kann hier so konfiguriert werden, dass er entweder noch Vor- und Abspann anfügt oder nicht. Um Dinge einfach zu halten empfehlen wir die Videos fertig mit Vor- und Abspann anzuliefern. Falls das nicht möglich ist, müssen wir für euer Projekt den Worker C (z.B. die Instanz auf storage) aktiveren.

scp

Falls ihr überhaupt keine Möglichkeit habt Files selbst per HTTP bereitzustellen gibt es auch die Möglichkeit das ihr die Quelldateien per SCP hochzuladen. Ihr müsst euch dann allerdings selbst um die korrekte Ordnerstruktur und Bennennung der Datei kümmern.

fuse-tracker

Der Fuse Workflow ermöglicht einen vom Tracker koordinierten Schnitt von Videos (siehe cutting) sofern die Aufzeichnung in Segementen umgesetzt wurde. Wenn euer Schnitt-PC nicht per VOC-Ansible aufgesetzt wurde, könnt ihr die folgenden Schritte auch manuell schon mal vorbereiten:

roles/crs-worker/tasks/crs.yml bzw. sinngemäß:

mkdir -p /videos/fuse
mkdir -p /opt/crs/{tools,tmp,fuse}
cd /opt/crs/tools/
git clone https://github.com/crs-tools/crs-scripts tracker3.0

und die aufgelisteten dependencies installieren, bei Debian hilft deb http://pkg.c3voc.de/ buster main in die Paketquellen einzutragen oder das fuse-ts selbst zu kompilieren. Alle weiteren Schritte wie Secrets anlegen usw. dann zusammen mit einer Kontakt-Person vom VOC.

not-media