= Vor-Ort Begehung Am 14.05. waren florolf und MaZderMind vor Ort und haben die vorhandene Technik geprüft.

== Hörsaal B Gebäude B ist ein klassischer Hörsaal mit einer kleinen Projektorkabine hinter der Rückwand des Raums.

Es gibt zwei Funkmikro-Strecken, Vom Pult führen HDMI, VGA, SDI sowie zwei XLR-Leitungen in die Projektorkabine. Der Beamer in der Projektorkabine kann 16:9. Am Pult gibt es zwei Ethernet-Ports deren Beschaltung noch geklärt werden muss.

In der Projektorkabine sind die Video und Audio-Leitungen vom Pult zugänglich, es gibt dort nach aktuellem Stand aber keine Ethernet-Ports.

Es gibt einen Mixer, Kompressor und einen Amp für die Raum-Beschallung. Aus dem Mixer kann eine asymmetrische Summe über den Phones-Ausgang abgeführt werden. Diese müsste evtl. über eine DI-Box bis zur Kamera geschleift werden.

Aber blos unter keinen Umständen anfassen!!!1!

Für den Weg zur Kamera (zurück in den Hörsall) muss eine Latte der Holzverkleidung abgeschraubt werden, durch die derzeit die WLan-Antenne geführt wird. Gebäudetechniker und Hausmeister waren sich auch hier einig: kein Problem,

Die Kamera samt Mixer-Platz könnte entweder durch sperren einer Reihe mitten im Hörsaal erfolgen. Es gibt dort allerdings keine Aussparungen.

Plan-B wäre daher die Kamera samt Mixer-Platz neben einer der Türen zu platzieren. Laut Gebäudetechniker und Fluchtwegeplan sollte das von Seiten des Brandschutzes kein Problem sein.

Plan-C wäre ein seitlicher Platz in der hintersten Reihe des Hörsaals

Ethernet für Uplink und Framegrabber müsste in jedem Fall manuell via Strippe dahin gezogen werden. Wir schätzen dass die 20m aus den Cases nicht reichen und längere Kabel besorgt werden müssen.

Es gibt neben der Projektorkabine einen Abstellraum, der aber möglicherweise mit einer größeren Klopapierlieferung gefüllt ist. Sollte er das nicht sein, könnten da die Cases untergebracht werden.

== Aula Die Aula ist deutlich Größer, es gibt eine große Bühne und eine Empore.

Die Verbindung zum Beamer erfolgt nur über VGA

es gibt Etheternet-Ports am Rednerpult, die auf die Empore gepatcht werden können. Wir würden die Kamera samt Mixer und Cube auf die Empore packen. Es gibt zwei Funkstrecken, die in einem Schaltschrank auf der Bühne enden. Dort kann man eine symmetrische Summe abgreifen und über XLR-Ports auf die Empore schicken.

(das gelbe Kabel auf dem Boden ist die Summe)

Auf der Empore kommt der XLR-Port aus einem Technikschrank wieder raus

Der Projektor hinter der Empore kann vermutlich nur 4:3.

== Problemfall Netzwerk Es ist noch unklar, ob wir echtes Internet in die Höhrsähle bekommen oder nur HTTP-Proxy-Krimskrams. Dies ist ein politisches Problem. Es ist unklar ob wir via Streamen

Es ist unwahrscheinlich, dass wir zwischen den beiden Gebäuden eine schnelle (100+ MBit) Verbindung hinbekommen. Zum schneiden muss man also vermutlich das Gebäude wechseln…