= SUBSCRIBE 9

Selbe Location wie letztes Jahr, vgl. SUBSCRIBE 8#Räume – Zeitgleich mit NixCon 2017 (ebenfalls München) und WikidataCon 2017 (Berlin).

== Wer und wann

ab Donnerstag 14 Uhr, Aufbau großer Sitzungsaal

Andi

Marcel

derchris (ab 15 Uhr), Aufbau kleiner Sitzungssaal

später

lhampe ab Donnerstag abend/Samstag

Sebastian (aka @studiolink) ab Freitag

== Checkliste

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

Youtube?

Nach der Veranstaltung

== Räume und Aufbauplanung

Hardwaredetails sind größtenteils noch auf dem Stand vom letzten Jahr:

=== großer Sitzungssaal

Hauptprogramm aka “Konferenz”

Technik: Crestron Digtital Media Series 3, HDMI+VGA via Kupfer, Vollständig ausgestattet mit zahlreichen Bodentanks und Patchpanels für HDSDI/BNC, XLR und Ethernet. Funk-Mikros: Zwei Headsets + vier Handmikrofone.

Hälfte des Raums in Reihen bestuhlt, andere hälfte mit Tischen. FoH hinten, daneben Videomischer-Platz.

encoder_cube_6 wegen drei Hardware-Eingängen

Kamera 6 und M

Pavo M9 als “Scaler” um HDMI 1080p50 auf 1080p24 o.ä. zu wandeln

=== kleiner Sitzungsaal

Workshop-Raum mit 30 Sitzplätzen

Case 5 im Standard-Setup

Folien per HDMI→SDI Strecker mit HDMI Matrix als Splitter und Tronsmart als Scaler davor

Audio: es gibt auf dem Tisch vier Grenzflächenmikros → per XLR in Kamera

=== Sitzungszimmer 8

Workshop-Raum mit 20 Sitzplätzen an langem Tisch

Creston Presentation Switcher DMPS3-4K-150-C

Crestron Verstärker AMP 2210S

Projektor: Panasonic PT-EZ580

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/products/ez580/manual/pt-ez580_en.pdf

=== Sitzungszimmer 4

Workshop-Raum mit 15? Sitzplätzen

Projektor NEC U321H an Extron MPS 602

=== Sitzungszimmer 9

Workshop-Raum mit 12 Sitzplätzen

Projektor steht auf dem Tisch und hat VGA+HDMI.

=== Sitzungszimmer 3 Subscribe 8: Podcast-Aufnahmeraum

Projektor Panasonic PT-CW240 an Extron MPS 602 per HDMI

== Minion Notes:

/video/fuse

/video/intros

encoder6 → minion6/minion-muc

encoder5 → minion5

/video/encoded

/video/tmp

minion6 → minion-muc

Minion6 / Minion-muc

sudo mount -t cifs //encoder6.lan.c3voc.de/fuse /video/fuse
sudo mount -t cifs //encoder6.lan.c3voc.de/video/intros /video/intros

== Notizen fürs nächste Mal

Nice to have: Entweder Frab ID zu Youtube (Tag/Beschreibung) oder Auphonic schieben