= Audio

== DI-Boxen

DI-Boxen werden benötigt, wenn eine Signalquelle mit einem unsymmetrischen Ausgang (üblicherweise von einem Klinken- oder Cinch-Stecker kommend) mit einem Gerät mit einem symmetrischen Eingang (normalerweise per XLR-Stecker) verbunden werden soll, in unserem Fall meistens die Kamera. Insbesondere bei großen Leitungslängen ermöglicht die symmetrische Signalführung eine wirksame Verminderung von Störsignalen. Auch lässt sich die Masseverbindung auftrennen (engl. Ground Lift), um zum Beispiel Brummschleifen zu unterbrechen. (Dies gelingt nicht immer zufriedenstellend, da DI-Boxen zu finden sind, die zwar die Signalmasse, nicht jedoch die Gehäusemasse auftrennen; in Verbindung mit XLR-Kabeln, in denen Pin 1 mit dem Steckergehäuse gebrückt ist, führt dies trotz DI-Box zu Brummschleifen.) Außerdem können DI-Boxen die Impedanzen von Signalquellen an die der nachfolgenden Eingänge anpassen. [https://de.wikipedia.org/wiki/DI-Box#Funktionsweise_und_Verwendung ]

Aktuell haben wir in jedem Case jeweils eine der folgenden Bautypen:

=== Passiv: ART ZDirect

Passiver DI-Boxen benötigen keine Versorgungsspannung und trennen durch den Übertrager das Signal galvanisch. Sie lassen sich außerdem auch grundsätzlich umgekehrt, also zur Wandlung eines symmetrischen in ein unsymmetrisches Signal, verwenden.

http://artproaudio.com/artcessories/di_boxes/product/zdirect/

Input Connections: ¼inch TRS unbalanced, 50k Ohm (=Mono-Klinkenstecker)

Output Connections: XLR male balanced, 600 Ohm

Fully passive, high performance transformer design. No battery required.

Switchable input attenuation (0, -20, -40 dB)

Switchable low pass filter

Switchable phase invert

Switchable ground lift (fully isolates inputs from chassis and outputs)

=== Aktiv: Behringer DI 20

bla foo

di20_manual_de.pdf

di20_manual_en.pdf

== Mixer

Nach etwas Recherche haben wir uns für das QSC TouchMix-8 entschieden, siehe Audio case. == Funkstrecken

Shopping: Funkmikrostrecke

=== Frequenzbereiche

sennheiser-frequenzuebersicht-2014-07.pdf

==== Allgemeinzuteilungen / “Lizenzfreie” Bänder

Langfristig frei (ohne vorherige Anmeldung bei der BNetzA) nutzbare Frequenzbereiche: 823-832 MHz (bis 100 mW EIRP), 863-865 MHz (bis 10mW ERP), 1785-1805 MHz

siehe auch BNetzA Allgemeinzuteilungen

In der Praxis will man damit wohl Hardware im E-Band (823-865 MHz) oder 1G8 (1785-1805 MHz).

E-Band

+ bessere Ausbreitungsbedingungen

+ Taschensender kann 30mW anstatt 10mW

Frequenzbereich 863-865 MHz (sog. ISM-Band):

“Dieser Bereich ist durch die Verfügung 47/2013 geregelt und bleibt auch zukünftig allgemein und für jedermann frei nutzbar.

Aufgrund des relativ engen Übertragungs-Fensters eignen sich diese Frequenzen besonders für den Betrieb einzelner drahtloser Mikrofone.“ [1]

Frequenzbereich 823-832 MHz (sog. Mittenlücke):

“Dieser Bereich ist durch die Verfügung 9/2011 geregelt und bis zum 31.12.2021 allgemein zugeteilt; er ist für Drahtlosmikrofone, Kommandofunk und In-Ear- Monitoring frei nutzbar.

Es ist mit einem hohen Nutzeraufkommen in Mittenlücke und ISM-Band zu rechnen. Störungen durch andere Nutzer sind nicht auszuschließen.“ [1]

1G8: Frequenzbereich 1785 - 1805 MHz:

+ hat Köln in ihrem Antrag stehen

mehr Frequenzband (4 MHz)

“nur” 10mW Sendeleistung

“Dieser Bereich ist durch die Verfügung 10/2011 geregelt und bis zum 31.12.2021 allgemein zugeteilt; er ist für Drahtlosmikrofone, Kommandofunk, In-Ear-Monitoring sowie für weitere Audioanwendungen nutzbar.” [1]

“Sennheiser war der erste Hersteller, der dieses Frequenzband mit drahtloser Audiotechnik erschlossen hat. Aufgrund der geringen Sendeleistung der Anwendung und der Ausbreitungseigenschaften von Funksignalen in diesem Frequenzbereich ist nur eine geringe Gefahr von Störungen durch andere Anwender zu erwarten.” [1]

Bandpläne Sennheiser: http://de-de.sennheiser.com/global-downloads/file/3073/Radio_Mic_Frequency_charts_2014.pdf

Als Excel Datei: http://en-uk.sennheiser.com/downloads/download/file/7355/Radio_Mic_Frequency_chart_07_14.xlsx.zip

weitere Links

[1]: http://ext-assets.sennheiser.com/superreal/public/production/frequency/images/sennheiser_dd_ready_pocket-guide.pdf

http://www.lte-anbieter.info/interviews/11/hilbich.php

** insbesondere http://www.lte-anbieter.info/Bilder/Interviews/11/sennheiser/Sennheiser-Infografik-digit.jpg