= Storage == Hardware

Thomas Krenn Intel Dual-CPU SC826 Server

2HE, 19“, 89 mm (H), 437 mm (B), 648 mm (T) SC825TQ-R740LPB

Supermicro X9DR7-LN4F

128 GB ECC Registered DDR3 ATP (16x 8192 MB 1066MHz)

2x Intel Xeon E5-2637 v2, 4x 3.5 GHz

2x 240GB Intel SSD MLC 520

7x 3000 GB SATA III WD Raid Edition 3.5“ 7.2k (WD3000FYYZ) → 13 TB nutzbarer Storage mit HW-RAID6 + Hot-Spare

LSI 9271-8i SAS2 8x intern mit BBU

Intel I350 Quad Ethernet Controller

Intel X520-DA2 (82599EB) Dual-Port 10 Gigabit Ethernet SFP+

== Software

Debian Stable (jessie)

megacli LSI RAID-Management tweaks

RAID-Controller Konfiguration 14.01.2014