= Mobile Broadcasting Setup

Für Fälle, in denen eine Location keine oder keine ausreichende Internet-Anbindung hat, haben wir nun ein LTE-basiertes Setup, mit dem wir auf zwei Arten Internet-Zugang für ein oder mehrere Raum-Setups herstellen können: Entweder per USB-Stick direkt an der JVC-Kamera oder über den beiliegenden OpenWRT-Router.

Der verwendete Vertrag ist ein Telekom Data Comfort Business S. Er enthält monatlich 2 GB, was für sporadische Nutzung reicht, aber nicht für Events. Um eine Flatrate zu buchen, muss unter https://pass.telekom.de eine “Dayflat” erworben werden (9.95 Euro/24h). Das verbleibende Volumen bzw. die verbleibende Zeit für die DayFlat kann unter https://pass.telekom.de eingesehen werden (nur während man über dieses Setup mit dem Internet verbunden ist).

Das Setup liegt in einer Softshell:

Das Case Innenleben

== LTE Stick an JVC Kamera

LTE Stick in Kamera USB-Port einstecken

Cam einschalten

Im Display wird rechts oben ein Netzwerk-Symbol angezeigt

Sobald das Symbol von gelb nach weiß wechselt, kann das Streaming gestartet werden (ca. 42 Sekunden nach Einschalten der CAM)

== LTE Stick an OpenWRT Router

LTE-Stick in NEXX Router stecken (Port ist markiert)

Ethernet-Kabel in “LAN” Port stecken

Anderes Ende des Ethernet-Kabels in USB-Ethernet-Stick stecken

USB-Ethernet-Stick in USB-Port der Cam stecken

Empfang kann über die 192.168.8.1 geprüft werden