Encoder Cube Operation

Diese Seite beschreibt den Betrieb unserer Encoder Cubes.

Scripte auf den cubes

Das SDI script kümmert sich um das zusammen spiel der SDI Karten und der nachgelagerten Chain.Die Konfigurationen finden sich jeweils in “/etc/sdi-script/” und sind ggf. anzupassen.

Streaming

DV Switch

Stream stoppen / opt out (Aufnahme läuft weiter)

hübsches Bild nach /opt/voc/share/nostream.png legen

sudo sdi-script stop saalN-sd-dvswitch
sudo sdi-script start saalN-sd-dvswitch-nostream

Stream wieder starten

sudo sdi-script stop saalN-sd-dvswitch-nostream
sudo sdi-script start saalN-sd-dvswitch

HD Chain

Note: die screen session heist wie das sdi-script was gestaret wurde

streams starten

sudo sdi-script start slides-ffmpeg
sudo sdi-script start hd-ffmpeg

lokal testen

mplayer rtmp://encoder1.lan.c3voc.de:1935/stream/s1_native_sd

remote urls

https://cdn.c3voc.de/s5_native_sd.webm
https://cdn.c3voc.de/hls/s5_native_hd.m3u8

Recording

DV Switch

Aufnahme stoppen

sudo sv stop dvsink

Aufnahme wieder starten

sudo sv start dvsink

Aufnahme um 10 Uhr wieder starten

echo "sudo sv start dvsink" | at 10:00

HD Chain

Note: die screen session heist wie das sdi-script was gestaret wurde

1080p - Stereo start/stop

sudo sdi-script start recording-hd-ts-stereo

Grabber

Grabber source starten / stoppen / restarten

sudo sv start / stop / restart grabbersource

Tracker

Tracker-scripte starten

sudo /opt/crs/tools/tracker3.0/start-screenrc-dv.sh

Tracker-screen

sudo screen -x tracker-scripts

Releasing

Passiert meisst nicht auf dem cube, vorher immer rücksprache halten!!

Releasing-Script auch noch starten

Ctrl-a c
cd /opt/crs/software/tools/voc-scripts/c3tt-publishing/
while true; do ./script-H-media-ccc-upload.py ; sleep 30 ; done