c3voc – CCC Video Operation Center
Contents lecture room case (2nd gen)
  
Fach hinten unten rechts
	 ☐ 1× Minion (Mini-Rechner) mit ◦ Netzteil
	 ☐ 1× Epiphan VGA/DVI Broadcaster mit ◦ Netzteil  (nur Case 5)
	 ☐ 1× Switch HP mit ◦ Netzteil 
	 ☐ 1× 8 Port Switch unmanaged TP-Link TL-SG1008D mit ◦ Netzteil
	 ☐ 1× OpenWRT Router TP-LINK TL-WDR3600 o.ä.
	  mit zwei bzw. drei ◦ Antennen und ◦ Netzteil 
	 ☐ 1× Netzteil Laptop mit Schukostecker 
	 ☐ 1× Maus 
	 ☐ 1× Kopfhörer 

Fach vorne rechts
	☐ Koax-Kabel mit BNC Steckern SDI (grün) 
	◦ 1× 10m
	◦ 1× 3m
	☐ Ethernet-Kabel (orange)
	◦ 1× 20m
	◦ 1× 15m
	◦ 1× 10m
	◦ 2× 5m
	◦ 5x 3m
	☐ Meshbag blau/gelb: “Ethernet-Kabel ≤2m”

Meshbag blau/gelb: Ethernet-Kabel ≤2m
	☐ 5× 1.5m
	☐ 1× weiß 1.2m 
	☐ 1-2× 0.25m
	☐ 1× blau kurz (~0.3m)

Fach vorne mitte
	☐ 2× XLR 10m
	☐ 2× XLR 5m
	☐ Meshbag schwarz “Audio kurz”
	☐ Meshbag rot “Video Adapter”
	☐ Meshbag orange “Audio + BNC Adapter”

Meshbag schwarz: Audio kurz
	☐ 1× DI-Box aktiv: Behringer DI20 
	☐ 1× XLR 2,5m
	☐ 1× Klinke-Klinke-Kabel (in Raumfarbe)
	☐ 1× XLR Male → Klinke-Kabel
	☐ 1× XLR Female → Klinke-Kabel
	☐ 2× XLR Genderchanger
	☐ 2× Mini-Klinke → Chinch  
		 mit zwei Klinken-Adaptern (3m)

Meshbag rot: Video-Adapter
	☐ 2× DVI → HDMI
	☐ 1× HDMI → DVI
	☐ 1× Genderchanger DVI
	☐ 1× DVI → VGA
	☐ 1× Genderchanger VGA
	☐ 2× Genderchanger HDMI
	☐ 2× RJ45 Crossover Adapter (rot)

Meshbag orange: Audio + BNC Adapter
	☐ 3× RJ45 Verbinder 
	☐ 2× BNC Verbinder 
	☐ 1× BNC T-Stück 
	☐ 1× Chinch-Genderchanger 
	☐ (Mini-)Klinken-Adapter (in transparenter Plastiktüte)
	◦ 1× Klinken-Genderchanger
	◦ 2× 6,3 Stereo-Klinken-St. → 3,5 Stereo-Klinken-Bu.
	◦ 1× 6,3 Mono-Klinken-St. → 6,3 Stereo-Klinken-Bu.
	◦ 1-2× 3,5 Mono-Klinken-St. → 3,5 Stereo-Klinken-Bu.

Fach vorne links
	☐ 1× Kabelbindertüte 
	☐ 1-2× Klebeband 
	☐ 1× VGA EDID Injector mit kurzem VGA-Kabel
	☐ 1× Verlängerungskabel Schuko 
	☐ 2-3× Kaltgerätekabel
	☐ Meshbag grün “HDMI”
	☐ Meshbag blau “DVI/VGA”
Meshbag blau: DVI + VGA Kabel
	☐ 1× VGA→VGA
	☐ 1× DVI→VGA 
	☐ 1× DVI→DVI 
	☐ 2× DVI→HDMI

Meshbag grün: HDMI
   ☐ HDMI→HDMI Kabel
	◦ 4-6× mittel 2m 
	◦ 1× lang 5m
	◦ 0-1× extra-lang 10m
	 ☐ 1× 4×2 HDMI Matrix mit ◦ Netzteil und ◦ Fernbedienung

Fach hinten links
	☐ 1× Winkekatze mit AA-Batterie
	☐ 1× 9V Block Batterie ungeöffnet
	☐ 1× Koax-Kabel mit BNC Steckern SDI 40m
	☐ 2× Steckdosenleiste Schuko
	☐ 1× IP Telefon Snom mit ◦ Netzteil

Camera Bag
	☐ 1× Camera: JVC GY-HM200E
	☐ 1× Kamera Akku 
	☐ 1× Kamera Netzteil
	☐ 1× SD-Karte 128GB
	☐ 1-2× SD-Karte 64GB
	☐ 1× USB-Ethernet-Adapter
	☐ 1× Objektiv Deckel 
	☐ 0-1× USB 3.0 SD-Kartenleser 
	☐ 1× Stativ Sachtler ACE M MS

Meshbag gelb: Infobeamer
	☐ 1× Infobeamer Raspberry Pi 3 ◦ mit Netzteil und ◦ Micro-SD Karte

Meshbag gelb: Tronsmart
	☐ 1× Tronsmart Pavo M9 ◦ mit Netzteil und ◦ Fernbedienung 
	☐ kurzes Ethernet Kabel 0.3m
	☐ kurzes HDMI Kabel 0.75m

Meshbag schwarz: Speaker-Adapter 
Speaker-Adapter (bis 15 cm)
	☐ 1-2× Mini-Displayport → DVI
	☐ 1× Mini-Displayport→VGA
	☐ 1× Displayport → DVI
	☐ 1× HDMI → VGA
	☐ 0-1× USB Typ C → HDMI, etc.
	☐ 1× VGA → HDMI mit ◦ Mini-USB und ◦ Klinkenkabel
Speaker-Adapter (bis 4 cm)
	☐ 1× Mini-HDMI → HDMI
	☐ 1× Micro-HDMI → HDMI
	☐ 1x DVI → HDMI
	☐ 0-1× HDMI → DVI