= Schnitt Howto

Vorbedinungen:

Kdenlive oder Shotcut und VLC auf eigenem Rechner installiert

Zugang zu VOC VLAN/Netzwerk

per DHCP oder

IP aus ip auf eigenem Rechner z.B. als zweites Interface konfiguriert

Account auf auf http://tracker.c3voc.de (vgl. c3tracker)

storage.lan.c3voc.dedezentralen SetupencoderX.lan.c3voc.deminionX.lan.c3voc.de == Schnitt mit FUSE und Schnittprogramm

Vorarbeit:

Linux:

apt-get install cifs-utils

Schnittprogramm installieren: Entweder KDEnlive oder Shotcut

Mounten des Fuse-Share (read-write!) <code>mkdir -p /video/fuse

sudo mount.cifs //storage.lan.c3voc.de/fuse /video/fuse -orw,guest,uid=$local_user</code>

macOS:

Shotcut von Webseite (Version 24.11.17 ist known working) herunterladen und installieren

Finder öffnen, “Connect to Server” (cmd+K) smb://voc@storage.lan.c3voc.de/fuse

Windows:

Shotcut von Webseite herunterladen und installieren

per GUI mit Netzlaufwerk \\storage.lan.c3voc.de/video/ verbinden

pro Vortrag:

Im Tracker Übersicht (Filter “Cutting”) zu schneidenden Vortrag suchen

auf cut Button drücken

4-stellige Fahrplan-ID merken

Ordner /video/fuse/<EVENT>/<RAUM>/<Fahrplan-ID>/ per Nautilus/Finder/Explorer öffnen

uncut.ts mit VLC öffnen und schauen ob der Vortrag komplett enthalten ist.

ACHTUNG bei Events mit Übersetzerton: die Schnittprogramme spielen nur die erste Tonspur! Zum Prüfen der Sprachbelegung am Besten VLC verwenden, der Hotkey für die Audio-Umschaltung ist b

Sprache merken

project.kdenlive bzw. project_shotcut.mlt mit Schnittprogramm öffnen

Anfang und Ende vom Vortrag suchen und festlegen

Details siehe unten

Prüfen, ob A/V sync ist

im Tracker die real gehörte Sprache aus Dropdown auswählen und “Finish” klicken

=== Kdenlive Anfang und Ende vom Vortrag suchen

mit der Maus auf den Rand des “Balkens” (also, des gesamten Clips) gehen, es sollte ein grüner Pfeil auftauchen - mit diesem Pfeil den Balken auf die gewünschte Länge zusammenschieben

es gibt ein Snap am aktuellen Marker

NICHT den Vortrag auf der Timeline verschieben!

=== Shotcut Anfang und Ende vom Vortrag suchen

in und out im Clip-Monitor setzen, z.B. durch drücken von i und o

Wenn alles passt die Projektdatei abspeichern

Tastenkürzel Shotcut

i = Startpunkt (in) setzen
o = Endpunkt (out) setzen
<space> = play / pause
<bild-up> <bild-down> +/- 1 Sekunde springen (mit <Ctrl> bzw <ALT> 2 bzw. 5 Sekunden)
<ALT><Pfeil-links> Springe zum Anfang (Intro)
<ALT><Pfeil-rechts> Springe zum Ende (Outro)
<Pfeil-links> Springe 1 Frame zurück
<Pfeil-rechts> Springe 1 Frame vorwärts
j / l spule zurück / vorwärts (je häufiger gedrückt, desto schneller)

Problem bei Shotcut-Installation: Fehlermeldung “This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin “xcb” in […]” lässt sich per

apt-get install libQt5Gui

beheben. Siehe z.B. auch http://stackoverflow.com/questions/17106315/failed-to-load-platform-plugin-xcb-while-launching-qt5-app-on-linux-without

== Bekannte Probleme und ihre Lösungen

Shotcut oder VLC zeigen beim Abspielen des uncut.ts keine Zeit an:

Das Recording wurde zu früh gestoppt, oder neu gestartet wodurch es Probleme mit den Timestamps im TS gibt. Siehe c3tracker:repair#defekte_timestamps.

macOS

Problem mit OS X 10.11 El Capitan: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=821730

wenn man mit smbpasswd -a voc einen user anlegt kann man sich als user voc anstatt als guest einloggen.

Windows

Achtung für Schnitt mit Windows sind ggf. bestimmte Properties im Trackerprojekt nötig. TODO: Welche?

== Remote Cutting / Schneiden mit Proxy-File Schneiden von Remote:

im Tracker auf cut klicken um das Ticket zu reservieren

ein low-res proxy file rendern: webcut_lores_mp4 (Quellfile ist /opt/crs/fuse/…/uncut.ts)

das project file von shotcut oder kdenlive auf den lokalen PC kopieren und mit dem Texteditor das uncut.ts durch das erzeugte proxy file ersetzen, dabei den absoluten Pfad verwenden

Projekt öffnen und wie immer den Anfang und Ende beschneiden.

dann das project file auf den Encoder ins eigene Homedir laden und das project file im fuse mount ersetzen. Am besten mit cat meinfile.mlt >/opt/crs/fuse/…/project_shotcut.mlt

finished cut klicken.

alles geht weiter wie bisher

== Siehe auch

CCCamp15 Recording / Postprocessing

cutter-bootimage