CCCB Erfa Setup

Das CCCB-Setup ist innerhalb des VOC-Setups als virtueller Raum 23 integriert. Das erleichtert unter anderem die Provisionierung mit Ansible. Damit ergeben sich folgende Parameter:

IP	Beschreibung
10.73.23.0/24	CCCB-VOC Range
10.73.23.3	encoder-cccb (encoder23)
10.37.23.201	router-voc-cccb