Das ist Netzpolitik! 14

Netzplan

root@wrt1.lan.c3voc.de

GW 100.100.30.1 (GW mit prio im selben layer 2 wie voc lan)IP-wrt 100.100.30.23

ip a a dev br-lan 100.100.30.23/24 (100.100.30.1 kann gepingt werden)ip route add 195.54.164.163 via 100.100.30.1 dev br-lan