Postprocessing / Recording

31c3: Postprocessing / Recording

Dauerpad für TODOs: https://video.pads.ccc.de/32c3-rec1-todo

Recording starten

Auf 10.73.[1|2|3|4].102 folgende Befehle:

cd /opt/crs/software/tools/sdi-script
. env-saal[1|2|g|6]
./sdi-script start ts-capture-hd-C3

Encoder

encoder-MUC:

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 94:de:80:a5:47:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.73.101.19/16 brd 10.73.255.255 scope global eth0:1
inet 10.73.100.64/16 brd 10.73.255.255 scope global secondary eth0