Einführung 3rd Level Audio Supporter

Übersicht Audio Engel

A/V Technician

Der Ehemalige VOC Saalkoordinator.Verantwortlich für die VOC Technik in einem Saal sowie 2nd level für alle VOC Saalengel.

Audio Mixer Angel

Die Audio Mixer Engel bedienen die QSC Touchmix 8 Pulte des VOC. Ihre Schichten sind jeweils einen Talk lang.Sie Monitoren das (Mono-Line) Signal vom FOH und mischen/pegeln die Signale von den Übersetzern.Die Pulte sind so konfiguriert, dass nur moderates Vorwissen erforderlich ist. Dies schränkt jedoch auch die Handlungsmöglichkeiten der Engel ein. Es ist grundsätzlich nicht die Idee, dass EQs oder insb. Kompressoren/Limiter verändert werden. Falls doch, muss das Pult wieder im vorherigen Zustand verlassen werden. (Preset laden)

60% des Mixer-Engel Jobs ist Aktives Hören respektive QC. Der restliche Teil ist gegebenenfalls anpassen von Pegeln (Insb. der Übersetzer) oder Meldung an den A/V Technician. (falls die eingehenden Signale von mangelnder Qualität sind, zB.)

Sendezentrum Mixer Angel (FOH)

Die Mixer Angels im Sendezentrum bedienen das dortige Allen & Heath QU-16. Sie sind für die gesamte Sendezentrum Audio-Chain verantwortlich. Dies beinhaltet den Mix für das FOH-PA, Monitoring (Kopfhörer), den Mix für den Stream und die MTK Aufnahme.

Head-of-SZ-Audio ist Birte. Sie kümmert sich um Engel und Betriebsablauf.Die SZ Audio Chain ist separat von der des VOC, liegt also nicht im Aufgabenbereich des 3rd Level Supporters.

3rd Level Audio Supporter

Die 3rd Level Supporter schieben Schichten a 4 Stunden, parallel zu den A/V Technicians und Stagemanagern.Dabei sind sie dafür da, gegebenenfalls dem A/V Technician eines Saales beim beheben von Audioproblemen zu helfen, sollte dieser dem Audio Mixer Angel nicht weiterhelfen können. Dazu kennen die 3rd Level Supporter die gesammte Audio Chain und haben einen Überblick über die Video Chain. Sie kennen dafür die verwendeten Geräte und können diese nötigenfalls zügig konfigurieren oder debuggen. Zudem kennen die 3rd Level die Mitglieder der VOC Crew und wissen, mit welchen Menschen sie zur Lösung oder Prävention von Problemen sprechen müssen. ('Kennen die Strukturen, Verantwortlichkeiten und Eskalationswege')

Die 3rd Levels halten auch ein Auge auf die Audiosignale aus den Sälen, wobei sie allfällige Fehler der Mischer Engel, der FOH Mischer oder der Audio Hardware frühzeitig erkennen sollten.

Schichtwechsel der Audio Mischer-Engel werden vom A/V Technician im Saal gehandelt, die Inbetriebnahme der Anlage am Morgen vor dem ersten Talk grundsätzlich auch.Der schichthabende 3rd Level hilft wenn nötig dabei und prüft vor allem die Synchronität von Bild und Ton in Sälen mit die nicht mit Voctomix laufen.

3rd Level Audio Supporter Engel

Verkabelungspläne

Folgende Pläne bitte anschauen und zu verstehen versuchen:

https://forestraven.net/tmp/voc/

Detailverständnis ist nicht erforderlich, jedoch sollte die Funktion aller Geräte klar sein.