34C3 Postprocessing / Recording

Testdateien:

Test-Schnipsel mit Mix, Slides und 3 Audiospuren in dem Setup, wie sie später auf dem Congress entstehen werden:https://c3voc.mazdermind.de/volatile/main-plus-slides-with-two-translations-recording.tar

Slide & Mix Dual-Recording

Dual-Recording lässt sich ohne Änderung an Voctomix nur durch ein entsprechendes Recording-Script umsetzen

Tests zeigen dass die Lösung auf einer encoder6-Style Kiste stabil unter Produktivbedingungen läuft (40 Stunden Durchgelaufen)

Verwendete Scripts (Recoording & Encoding): https://gist.github.com/MaZderMind/8fa80eb24d8d60333ef4ba826be95745

Die Recoding-Schnipsel sind ziemlich genau doppelt so groß und belegen ca. 10.7GB/h (vs. 5.8GB/h bei normalem Recording)

Dadurch verdoppeln sich alle benötigten Bandbreiten auf dem Netzwerk sowie auf den Platten und der Storage-Platz

zu klären: können wir das Leisten?

können wir das Recording der Slides kleiner bekommen

Mix only GOP1	Mix GOP1 + Slides GOP1	Mix GOP1 + Cam GOP1	MIX GOP1 + Slides GOP5	MIX GOP1 + Cam GOP5
5.8GB/h	10.7GB/h	6.11GB/h	9.4GB/h

MIX GOP1 + Cam GOP5

Ausschnitt nur der Cam-Frames:

20G 0:0 (mix-gop1) 60,60%
13G 0:1 (cam-gop5) 39,39%
32M 0:2 (audio1) 0,09%
32M 0:3 (audio2) 0,09%
stream_index=1
key_frame=1
pkt_size=59281
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=38270
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=28539
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=33688
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=28438
--
stream_index=1
key_frame=1
pkt_size=65025
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=33753
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=34419
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=27340
--

MIX GOP1 + Slide GOP5

34G 0.ts 81.33%
6,7G 1.ts 16.02%
557M 2.ts
557M 3.ts
stream_index=1
key_frame=1
pkt_size=52995
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=2827
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=1369
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=1088
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=936
--
stream_index=1
key_frame=1
pkt_size=52995
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=2827
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=1369
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=1088
--
stream_index=1
key_frame=0
pkt_size=936
--
stream_index=1
key_frame=1