Dante-Patching 37C3

Der 37C3 wurde ausschließlich über Dante betrieben. Da das VOC eine eigene Dante-Domäne bekommen hat sind die Inputs und Outputs schwieriger zu identifizieren.

Weitere Informationen zum generellen Audio-Setup findet man im Artikel Audio-Setup. Informationen über die Konfiguration des QL1 sind im Artikel Yamaha-QL1-Setup nachzulesen.

Inputs

Die Inputs sind am besten über den Dante Controller auf dem Laptop des CCH zu setzen.

Saal 1

MixingDesk-Hall1 - AudiomixSumHall1 QL1 01

Rio3224-Hall1 - AtmoMic1S1 QL1 05

Rio3224-Hall1 - AtmoMic1S2 QL1 06

Rio3224-Hall1 - TranslationHall1A QL1 11

Rio3224-Hall1 - TranslationHall1B QL1 12

Saal G

Y001-S-G1-QL5 - AudiomixSumHallG QL1 02

Y003-Yamaha-Rio-1608-D2-Mobil - sG Atmo L (Ch 13) QL1 07

Y003-Yamaha-Rio-1608-D2-Mobil - sG Atmo R (Ch 14) QL1 08

Y003-Yamaha-Rio-1608-D2-Mobil - sG Trans 1 (Ch 15) QL1 13

Y003-Yamaha-Rio-1608-D2-Mobil - sG Trans 2 (Ch 16) QL1 14

Saal Z

Y001-S-Z-QL5-1 - AudiomixSumHallZ QL1 03

Rio3224-HallZ - AtmoMic1SZ QL1 09

Rio3224-HallZ - AtmoMic1SZ QL1 10

Rio3224-HallZ - TranslationHallZA QL1 15

Rio3224-HallZ - TranslationHallZB QL1 16

Outputs

Die Outputs sind am einfachsten im QL1 zu setzen.

Saal 1

s1 ST L - Mix1 QL1 Dante 1

s1 ST R - Mix2 QL1 Dante 2

s1 Tra 1 - Mix3 QL1 Dante 3

s1 Tra 2 - Mix4 QL1 Dante 4

Saal G

sG ST L - Mix5 QL1 Dante 13

sG ST R - Mix6 QL1 Dante 14

sG Tra 1 - Mix7 QL1 Dante 15

sG Tra 2 - Mix8 QL1 Dante 16

Saal Z

sZ ST L - Mix9 QL1 Dante 7

sZ ST R - Mix10 QL1 Dante 8

sZ Tra 1 - Mix11 QL1 Dante 9

sZ Tra 2 - Mix12 QL1 Dante 10