Checkliste Dante-Patches

Automixer Ausgänge

Automixer Eingänge

Patches komplett gesetzt

gesetzt	geprüft	Device	Name
X	mini-intel	c3Lingo
X	wing-rack	Backup-Recording Automix

Wing Rack Eingänge

Kanal Verbunden mit

01 s1 PGM L@soundmini : Output 01

02 s1 PGM R@soundmini : Output 02

03 s1 TA L@soundmini : Output 03

04 s1 TA R@soundmini : Output 04

05 s1 TB L@soundmini : Output 05

06 s1 TB R@soundmini : Output 06

07 s1 PGM dry@soundmini : Output 07

08 s1 TA dry@soundmini : Output 08

09 s1 TB dry@soundmini : Output 09

11 sG PGM L@soundmini : Output 11

12 sG PGM R@soundmini : Output 12

13 sG TA L@soundmini : Output 13

14 sG TA R@soundmini : Output 14

15 sG TB L@soundmini : Output 15

16 sG TB R@soundmini : Output 16

17 sG PGM dry@soundmini : Output 17

18 sG TA dry@soundmini : Output 18

19 sG TB dry@soundmini : Output 19

21 sZ PGM L@soundmini : Output 21

22 sZ PGM R@soundmini : Output 22

23 sZ TA L@soundmini : Output 23

24 sZ TA R@soundmini : Output 24

25 sZ TB L@soundmini : Output 25

26 sZ TB R@soundmini : Output 26

27 sZ PGM dry@soundmini : Output 27

28 sZ TA dry@soundmini : Output 28

29 sZ TB dry@soundmini : Output 29

31 sF PGM L@soundmini : Output 31

32 sF PGM R@soundmini : Output 32

33 sF TA L@soundmini : Output 33

34 sF TA R@soundmini : Output 34

35 sF TB L@soundmini : Output 35

36 sF TB R@soundmini : Output 36

37 sF PGM dry@soundmini : Output 37

38 sF TA dry@soundmini : Output 38

39 sF TB dry@soundmini : Output 39

41 Summe 1 L@Y001-1-QL5 : Output 51

42 Atmo L@Y01D-1-Rio3224 : Output 15

43 Atmo R@Y01D-1-Rio3224 : Output 16

44 Dolm S1 Sprache 1@Y01D-1-Rio3224 : Output 29

45 Dolm S1 Sprache 2@Y01D-1-Rio3224 : Output 30

46 Summe G L@Y001-G1-QL5 : Output 35

47 Atmo L@Y005-G1-Rio-1608 : Output 07

48 Atmo R@Y005-G1-Rio-1608 : Output 08

49 Dolm SG Sprache 1@Y008-mobil-Rio3224-1-S-G : Output 01

50 Dolm SG Sprache 2@Y008-mobil-Rio3224-1-S-G : Output 02

51 Summe SZ L@Y001-Z-QL5 : Output 51

52 Atmo L@Y012-Z-Rio3224 : Output 09

53 Atmo R@Y012-Z-Rio3224 : Output 10

54 Dolm SZ Sprache 1@Y012-Z-Rio3224 : Output 31

55 Dolm SZ Sprache 2@Y012-Z-Rio3224 : Output 32

56 Summe F L@Y001-S-F-QL1 : Output 19

57 Atmo L@Y007-mobil-Rio3224-2-S-F : Output 01

58 Atmo R@Y007-mobil-Rio3224-2-S-F : Output 02

59 Dolm SF Sprache 1@Y01D-1-Rio3224 : Output 31

60 Dolm SF Sprache 2@Y01D-1-Rio3224 : Output 32