Recording in der Zukunft

Hier Ideen, wie das Recording in der Zukunft besser werden kann.

Vorschlag von leiko

2 große SD-Karten für Start bis nach dem vorletzten Talk

2 kleine SD-Karten für den letzten Talk

Damit können die Karten schon während dem letzten Talk gedumpt werden und danach geht es schnell

Alternativ: Kanäle umsortieren, so dass am Ende der letzte Talk auf eine Karte passt, dann muss nach dem letzten Talk nur eine Karte gedumpt werden

Gegenvorschlag thunfisch

WING-Rack weiterhin für alle Inputs & Outputs am Automixer

4 große SD-Karten, jeweils 2 nehmen den ganzen Tag auf.

Morgens in Ruhe die Karten tauschen und gemütlich dumpen

Das Source Recording von Mixingstation und Danterecorder durch eine dicke dedizierte hardware Kiste mit Dante PCIe Karte ersetzen, die mit Linux alles ordentlich wegschreibt und sample-aligned FLAC dateien generiert für Platz-Ersparnis. Reaper hat gut funktioniert, aber Steuerung via VNC ist nervig, DVS ist limitiert auf 128 Kanäle (zu wenig) mit Reaper chunking nur anhand dateigröße möglich → FLAC erzeugt nicht-aligned chunks