All Systems Go!

Situation nach Begehung

Wir bespielen zwei Räume: Eine Halle mit Gallerie (oben hacking, unten Talks), sowie einen Vortragsraum.

Internet/Connectivity

Lief letztes Jahr gut. Wenn sich das nicht wieder realisieren laesst (VDSL 50-Anschluss exklusiv fuer VOC), dann Fallback auf LTE.

Räume

Situation Halle: Vortragssituation: Theaterbestuhlung zwischen Fensterfront und Saeule. Leinwand Richtung Treppe. Ton/Beschallung: Recht Echo-Lasting, aber mit guten Boxen (JBL Control 5) ausgestattet. Wir können unser Audio-Case per XLR an die Endstufe anschliessen. Das VOC können wir in einer ungenutzten Bar am anderen Ende des Raumes aufbauen, wo auch die XLR-Stecker zur Enstufe abgehen. Funkmikros kommen dann von uns. Beamer ist nicht vormontiert, das ist noch in Klärung.

Situation Vortragsraum: Ton/Beschallung: Besser als in der Halle. Auch hier können wir uns direkt an die Enststufe stecken. Das Haus hat einen Analog-Behringer-Mischer, den wir aber nicht nutzen müssen (und dem auch XLR AUX out fehlt). Wir sollten auch hier unsere Audio-Cases zum Einsatz bringen. Bild: Beamer kommt mit HDMI raus, und wir können uns mit der Matrix dazwischenstecken.

~ derpeter: alternativ auf der Fiffcon, je nach dem wos brennt