= All Systems Go!

Situation nach Begehung

Wir bespielen zwei Räume: Eine Halle mit Gallerie (oben hacking, unten Talks), sowie einen Vortragsraum.

Situation Internet: Internet im Haus “kommt von der Telekom”. In welcher Form ist unklar, wird geklärt. Es gibt Lancom APs, die aber nur im Vortragsraum ausreichen. Frage vom Veranstalter, ob wir unseren Aruba APs aushelfen können (reden mit Lynxis/David, ob sie das machen würden). Internet per LAN-Dose sollte machbar sein, auch da bekommen wir noch Feedback.

Situation Halle: Ton/Beschallung: Recht Echo-Lasting, aber mit guten Boxen (JBL Control 5) ausgestattet. Wir können unser Audio-Case per XLR an die Endstufe anschliessen. Das VOC können wir in einer ungenutzten Bar am anderen Ende des Raumes aufbauen, wo auch die XLR-Stecker zur Enstufe abgehen. Funkmikros kommen dann von uns. Beamer ist nicht vormontiert, das ist noch in Klärung.

Situation Vortragsraum: Ton/Beschallung: Besser als in der Halle. Auch hier können wir uns direkt an die Enststufe stecken. Das Haus hat einen Analog-Behringer-Mischer, den wir aber nicht nutzen müssen (und dem auch XLR AUX out fehlt). Wir sollten auch hier unsere Audio-Cases zum Einsatz bringen. Bild: Beamer kommt mit HDMI raus, und wir können uns mit der Matrix dazwischenstecken.