Cryptocon 2016

Es wurde nur unsere Streaming Infrastruktur benutzt. Vor Ort wurde eigene Hardware zusammen mit Voctomix eingesetzt: https://gallery.nowhere.ws/tag/CC16/

<nobody> andi: https://gallery.nowhere.ws/tag/CC16/ hier liegen paar bilder, koennen gerne equivalent wie public domain genutzt werden
<nobody> vielen dank nochmal von meiner seite und generell vom sublab fuer euren tollen support und das viele haendchenhalten
<nobody> und danke auch an mazdermind fuer voctomix was so gut funktionierte und dokumentiert war, dass ich dazu im prinzip gar nichts nachfragen musste
[…]
<nobody> framegrabbing lief tatsaechlich darueber: https://gallery.nowhere.ws/media/photos/2016/05/22/_DSC5633.smaller.JPG
<nobody> das hing am VGA out von dem beamer, hat dann VGA -> HDMI konvertiert
<andi> und dann hmdi -> ethernet?
<nobody> und der teil mit ethernet ist eigentlich nen HDMI->ethernet->HDMI set
<nobody> wo ich den receiver in software implementiert habe sodass ich dann nen mjpeg stream bekomme
<nobody> https://github.com/cfra/lenkeng/ ist der code den ich dafuer habe, orientierte sich an dem hier https://blog.danman.eu/reverse-engineering-lenkeng-hdmi-over-ip-extender/