Building a European Cultural Backbone

Geplanter Ablauf

Sonntag 22. Mai

Nach Möglichkeit Vorkonfiguration der Hardware

Transport der Hardware (2 Sets mit jeweils V+A) nach Linz alternativ vorherige Anlieferung per Spedition aus Graz

ggf. mit Zwischenstop in München für muCCC Hardware (ATEM mini, 3. Kamera, etc)

Montag 21. Mai

Aufbau Setup an Location 1 Stadtwerkstatt/Servus.at (Kirchengasse 4, 4040 Linz https://www.openstreetmap.org/node/5009668347)

Montag - Donnerstag

Workshop

Mittwoch ab 15 Uhr

Aufbau an Location 2 (Wissensturm, Kärtnerstraße 26, 4040 Linz https://www.openstreetmap.org/node/5009668347)

Donnerstag

Abbau an Location 1

Wer

Andi

Ingo

Andrea Schabernack

Kevin Lixl

TODOs

Vor der Veranstaltung

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 60000-60100 (Mosh)

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

https://cba.fro.at/wp-content/uploads/2022/05/loop-intro.mp4

https://cba.fro.at/wp-content/uploads/2022/05/loop-break.mp4

https://cba.fro.at/wp-content/uploads/2022/05/loop-outro.mp4

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung