Easterhegg 2017

Doodle

http://www.wbh-muehlheim.de/bestuhlung.html ⇐ location

großer saal hackcenter

ug.pdf

eg.pdf

og.pdf

Encoder-Mapping

Vortragssaal = Encoder 6

Großes Kolleg = Encoder 5

RZ = Encoder 4 + 3x Minions

mountpoint zum schneiden: sudo mount.cifs -orw,guest //encoder5.lan.c3voc.de/fuse /video/fuse

post mortem

Checklisten FlightCase

Case 4

case 4 page 1, case 4 page 2, case 4 page 3

Case 5

case 5 page 1, case 5 page 2, case 5 page 3

Case 6

case 6 page 1, case 6 page 2, case 6 page 3

Besonderheiten (Abweichungen) zur Normcheckliste:

Kein Epiphan DVI-Broadcaster (nur in Case 1-4) hier Tronsmart Pavo M9

Kein Kamera-Akkuladegerät, da JVC-Kamera (Akkus werden in Kamera geladen)

2x Kaltgerätekabel

Kamera JVC GYHM200E (nicht Panasonic)

2x 128GB SD-Karte in Kamera

1x 128GB SD-Karte spare in Kameratasche

USB-Ethernet-Adapter in Kameratasche

Notebook ist Lenovo T460 nicht T430

HDMI-Kabel wiefolgt: 2x kurz, 4x mittel, 2x lang, 0x extra lang

Micro-HDMI→HDMI-Kabel: keine

DI-Box passiv nicht vorhanden, stattdessen zusätzliche DI-Box aktiv des Typs: Millenium DI-A Active DI Box

Anmerkung: Generell aktive DI-Boxen zu nehmen macht Sinn, da wir am AudioCase 48V Phantomspannung haben und somit ohne Problem versorgen können. Allerdings würde ich die Behringer nehmen (also 2x die gleiche) da diese im Vergleich zur Millenium(Thomann) auch per 9V Block versorgt werden kann - also StandAlone-Betrieb kann - und die Möglichkeit bietet Stereo-Kanäle zu linken und über ein langes XLR-Kabel als Mono-Signal zum Pult zu führen - generell gut bei Locations mit weiter Bühnenentfernung für den Laptop-Ton, der nicht unbedingt Stereo sein muss.

Kamera hat keine Fernbedienung, daher ist diese in Case 6 nicht vorhanden

Tally-Set mit RasPi und USB-Headset, nicht in Case 6

DVI Y-Adapterblock, nicht in Case 6

1x Mini-Displayport → DVI

0x HDMI-DVI Adapter

0x USB Typ C → HDMI Adapter

2x VGA → HDMI+Mini-USB+Klinke Adapter

5x DVI→HDMI Adapter insgesamt

Zusätzliche Case-Inhalte, die nicht auf der Check-Liste stehen bzw. in höherer Anzahl vorhanden sind:

Klebeband ist mehr als benötigt in Case 6 - Gaffa-Rollen: 2x schwarz, 1x weiß - Warnklebeband: 1x Rolle gelb/schwarz

1x Displayport→HDMI Adapter

1x Mehrfachsteckdose CCCV, weiß

1x Netzkabel mit “Schmetterlingsstecker” (für Laptopnetzteil)

1x 5V, 1A, Hohlsteckernetzteil

1x BeQuiet 500W Ersatznetzteil PC für Cube

1x Fernbedienung für HDMI-Matrix (d.h. in diesem Case sind nun ingesamt 2x Fernbedienung für die 4×2 HDMI-Matrix China-Modell - irgendwo muss also eine Remote fehlen)

FEHLT Kabelbindertüte (die Tüte war leer, nur ein weißer Lackstift [Casefarbe weiß] war noch vorhanden)

FEHLT Netzwerkkabel kurz, blau

FEHLT 10m SDI-Kabel (im Case sind 2 x SDI Kabel - 1x ca. 2m, 1x ca. 5m)

FEHLT DVI→VGA Adapter in Meshbag blau

FEHLT OpenWRT Router (TP-Link)

FEHLT 0x 2-fach HDMI-Splitter

FEHLT USB 3.0 SD-Kartenleser