Easterhegg 2019

Räume

EI 7

Case 1 mit Kamera 3

größter Hörsaal im Gebäude

Netzwerkdose vorne -2

ggf. gibt es eine freie RJ45-Leitung (blau) von vorne nach hinten

HDMI entweder vorne splitten oder hinten am Projektor

Audio per XLR vorne abgreifen oder einspeißen

XLR Kabel seitlich an der Wand nach hinten legen

Kamera-/Mischerplatz am besten hinten am Tisch – Schukosteckdosen vorhanden

zweite Kamera links davon?

EI 9

Case 2 mit Kamera 4

Sitzbestuhlung mit glattem Boden, allerdings als Rampe

Netzwerkdose + Strom vorne rechts beim rollstuhlgerechten Platz

von dort Kabel 3-5m nach hinten zum Kamera-/Mischerplatz

HDMI vorne am Rednerpult splitten

Audio in ggf. nur per Chinch, ganz vorne

Office

SEM E351 – 1. OG in CA

Netzwerkkabel aus Case 3 (blau)

Mehrfachstecker aus Case 3 und 4

Switch: HP 2910al-24G aus Servercase http://10.73.0.200

Hörsaal-Techniker sind am Donnerstag bis 15 Uhr da, Begehungstermin Do, 10 Uhr.

Anwesenheit

ToDos

Vor der Veranstaltung

z.B. https://media.ccc.de/browse/conferences/<name>/

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

siehe tracker-project_and_worker

Achtung: Akronym muss in der exakt gleichen Schreibweise wie im schedule.xml sein

Hinweis auf streaming.media.ccc.de

Link zu Recordings

Youtube?

ja

ja

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung

Mumble

Mumble dann jeweils um 20:00