= Easterhegg 20 (2023)

== Wer?

== Ablauf

Donnerstag:

Aufbau offiziell ab 10:30 (Licht wird ab 8:00 gehängt)

Aufbau VOC ab ca. 14:00

Saal (K2) bis 19:00 offen

Freitag:

Saal (K2) ab 14:30 wieder offen und Techniker*innen von Kampnagel verfügbar

Engelschulung 15:00?

Opening 16:30

Montag:

Closing um 16:00 (laut Fahrplan 50 Min.)

bis 0:00 Uhr sollen Räume wieder leer sein

== Räume

1 Vortragsaal (K2) wird aufgezeichnet

2 Kameras (VOC)

2 Cases (S1, S2)

Beamer, Licht wird von Kampnagel gestellt

Dokumentenkamera für die Bühne benötigt, Anschluß an Atem Mini, um auch den Zuschauern was zu zeigen

VOC Office in Künstergaderoben über K2

mehrere Workshopräume: keine Aufzeichnung

Wir bekommen vier Funkgeräte für Aufbau/Betrieb/Abbau

Saalplan mit Kamerapositionen:

Entwurf: eh20-kampnagel-k2-c3voc.pdf

überarbeitet: eh20-kampnagel-k2-c3voc-rev2.pdf

== Signalwege Vortragssaal K2 Erster Entwurf, noch nicht mit Kampnagel abgestimmt:

== Sonderfälle

Dokumentenkamera (Go pro via Kunsi oder Thorti) für die Bühne K2, HDMI-SDI-Konverter aus Case 2 oder von jtbx

== TODOs Kickoff Meeting

Anforderungen

Vor der Veranstaltung

Folgende Ports werden definitiv ins Internet benötigt:

TCP 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 6667 (IRC), 6697 (IRC), 1883 (Mosquitto), 8883 (Mosquitto)

UDP 53 (DNS), 1194 (VPN)

Optional, for Users: TCP 25, 143, 587, 993 (Mail), UDP 60000-60100 (Mosh)

siehe tracker-project_and_worker

Youtube?

ggf. erst im Nachgang im media.ccc.de Kanal?

Gibt es ein Helfersystem: jwacalex hat Zugang

VOC Büro? Ist in Arbeit

DECT 1600: Ist im VOC-Account vorhanden

siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements

Nach der Veranstaltung